Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1706    ER

Mischleistungsverstärker mit 9 Mischeingängen, 
6 symmetrischen Mikrofoneingängen mit Kombiklinke XLR / Telefon, 
separat schaltbare Phantomspeisung, von der zwei Eingänge auf Mikrofon oder hohe Empfindlichkeit geschaltet werden können. 
Drei Aufnahmeeingänge, von denen 2 Eingänge jeweils mit zwei Cinchbuchsen (Stereo) ausgestattet sind und ein Eingang mit kombinierter Buchse XLR / Klinkenbuchse ausgestattet ist; 
ein Aufzeichnungsanschluss für Aufzeichnungsgeräte mit 2 Cinchbuchsen; 
Einschleifen eines Signalverarbeitungsgeräts (z. B. Equalizer) über Cinchbuchsen; 
Anschluss für Fernsteuerung und Netzschalter; 
Lautsprecheranschlüsse mit Schraubklemmen; 
zwei Lautsprecherzonen umschaltbar und ein Lautsprecherdirektausgang, Höhen- und Tiefenregler, Summenregler; 
Anzeigen für Ausgangspegel, Zonenauswahl und Leistung; 
Desk-Top Design, kann in 19 Schrankregale mit optionalen Halterungen MB-25 B montiert werden, benötigt 2 Einheiten Platz.