Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1706    ER

Amplificador de potencia del mezclador con 9 entradas de mezcla, 
6 entradas de micrófono balanceadas con conector XLR/teléfono combinado, alimentación fantasma conmutable por 
separado, de las cuales dos entradas pueden conmutarse a micrófono o a sensibilidad de alto nivel. 
Tres entradas de grabación, de las cuales 2 entradas con dos tomas RCA (estéreo) y una entrada con toma combinada XLR / toma de teléfono; 
un conector de grabación para dispositivos de grabación con 2 tomas RCA; entrada en 
bucle de un dispositivo de procesamiento de señales (p. ej. ) a través de conectores RCA; 
Conexión para mando a distancia e interruptor de alimentación a distancia; Conexión de 
altavoces con terminales de tornillo; se pueden conmutar 
dos zonas de altavoces y una salida directa de altavoces, control de agudos y graves, control de sumas; 
Indicadores de nivel de salida, selección de zonas y potencia; 
diseño de sobremesa, se puede montar en 19 "racks de armario con soportes opcionales MB-25 B", requiere 2 unidades de espacio.