Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1706    ER

Amplificateur de puissance avec 9 entrées de mixage, 
6 entrées micro symétriques avec jack combiné XLR / téléphone, 
alimentation fantôme commutable séparément dont deux entrées peuvent être commutées sur microphone ou sensibilité de haut niveau. 
Trois entrées d’enregistrement, dont 2 entrées avec chacune deux prises RCA (stéréo) et une entrée avec prise combinée XLR / prise téléphone ; 
un connecteur d’enregistrement pour appareils d’enregistrement avec 2 prises RCA ; 
bouclage d’un dispositif de traitement de signaux (par ex. égaliseurs) via des prises RCA ; 
Connexion pour télécommande et interrupteur d’alimentation à distance ; 
Raccordement des haut-parleurs par bornes à vis ; 
deux zones de haut-parleur peuvent être commutées et une sortie directe de haut-parleur, contrôle des aigus et des graves, contrôle des sommes ; 
Indicateurs de niveau de sortie, de sélection de zone et de puissance ; 
modèle de bureau, peut être monté dans 19 étagères avec supports en option MB-25 B, nécessite 2 unités d’espace.