Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1706    ER

Микшерный усилитель мощности с 9 входами микширования, 
6 сбалансированных микрофонных входов с комбинированным разъемом XLR/телефонным разъемом, 
отдельно переключаемое фантомное питание, при котором два входа могут быть переключены на микрофон или высокий уровень чувствительности. 
Три входа для записи, из которых 2 входа каждый с двумя гнездами RCA (стерео) и одним входом с комбинированным разъемом XLR/телефона; 
разъем для записи для записывающих устройств с 2 гнездами RCA; 
зацикливание устройства обработки сигнала (например, эквалайзеров) через разъемы RCA; 
подключение для дистанционного управления и дистанционного переключателя питания; 
подключение громкоговорителей с винтовыми клеммами; 
можно делать переключения между двумя зонами громкоговорителей, как и прямым выходом громкоговорителя, управлением высоких и низких частот, управлением сумм; 
индикаторы уровня выходного сигнала, выбора зоны и мощности; 
настольная конструкция, может быть установлена в 19-дюймовых шкафах с дополнительными кронштейнами MB-25 B, требует 2 места пространства.