Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1712    ER

Amplificateur-mélangeur avec 9 entrées de mixage, 6 entrées microphone symétriques avec entrée XLR / jack, alimentation fantôme commutable séparément ; possibilité de commuter deux entrées sur microphone ou sensibilité aux hauts niveaux de volume. Trois entrées d’enregistrement, dont 2 entrées avec deux prises RCA (stéréo) chacune et une entrée avec entrée XLR / jack ; un connecteur d’enregistrement pour appareils d’enregistrement avec 2 prises RCA ; possibilité d’insertion d’un appareil de traitement des signaux (par ex. égaliseurs) via prises RCA ; connexion pour télécommande et commutation marche/arrêt à distance ; connexions haut-parleur avec bornes à vis ; possibilité de commuter deux zones de diffusion ; une entrée directe haut-parleur, contrôle des aigus et des graves, contrôle de la somme ; indicateurs de niveau de sortie, sélection de zone ; alimentation ; modèle à utiliser sur table ; peut être monté dans des racks 19 avec supports MB-25 B en option, 2 U.