Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1712    ER

Микшерный усилитель мощности с 9 входами микширования, 6 сбалансированных микрофонных входов с комбинированным разъемом XLR/телефона, отдельно переключаемое фантомное питание, в котором два входа могут быть переключены на микрофон или чувствительность высокого уровня. Три входа для записи, из которых 2 входа каждый с двумя гнездами RCA (стерео) и одним входом с комбинированным разъемом XLR/телефона; разъем для записи для записывающих устройств с 2 гнездами RCA; зацикливание устройства обработки сигнала (например, эквалайзеров) через разъемы RCA; подключение для дистанционного управления и дистанционного переключателя питания; подключение громкоговорителей с винтовыми клеммами; можно делать переключения между двумя зонами громкоговорителей, как и прямым выходом громкоговорителя, управлением высоких и низких частот, управлением сумм; индикаторы уровня выходного сигнала, выбора зоны и мощности; настольная конструкция, может быть установлена в 48,26 см (19 дюймов) шкафах с дополнительными кронштейнами MB-25 B, требует 2 юнита пространства.