Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1724    ER

Mischleistungsverstärker mit 9 Mischeingängen, 6 symmetrische Mikrofoneingänge über Kombibuchse XLR/ Klinke, Phantomspeisung einzeln schaltbar, davon zwei Eingänge umschaltbar auf Mikrofon- oder Hochpegel­empfindlichkeit, drei Tonträgereingänge, davon 2 Eingänge mit je zwei Cinch Buchsen (stereo) und ein Eingang mit Kombibuchse XLR/ Klinke; ein Aufnahmeanschluss für Aufzeichnungsgeräte mit zwei Cinch-Buchsen; Einschleifmöglichkeit eines Signalverarbeitungsgerätes (z.B. Equalizer) über Cinch-Buchsen; Anschluss für Fernpegelsteller und Ferneinschaltung; Lautsprecheranschlüsse über Schraubklemmen; zwei Lautsprecherzonen schaltbar und ein Lautsprecher Direktausgang, Höhen- und Tiefensteller, Summensteller; Anzeigen für Ausgangspegel, Bereichswahl und Netz; ausgeführt als Tischgerät, mit optionalen Befestigungswinkeln MB-25B mit 2 HE in 19-Gestellschränken einbaubar
  Lautsprecherausgang: 100 V und 4-16 Ohm
 Nennausgangsleistung: 240 W RMS
 Empfindlichkeit Mikrofon:&nbsp; -60 dBV (1 mV)
 Empfindlichkeit Tonträger: -20 dBV (100 mV)
 Übertragungsbereich:&nbsp; 50 - 20.000 Hz
 Line Ausgang:&nbsp; 0 dBV an 600 Ohm
 Aufnahmeausgang:&nbsp; 0 dBV an 600 Ohm
 Bassanhebung/-absenkung:&nbsp; ± 10 dB
 Höhenanhebung/-absenkung: ± 10 dB
 Spannungsversorgung: 230V~, 50/60 Hz
Gewicht: 13,5 kg
 Maße (B x H x T): 420 x 107,7 x 367 mm (19 x 2 HE)
 Farbe: schwarz    Fabrikat: TOA
Typ: A-1724