Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1803    ER

Mischleistungsverstärker, 8 Eingänge, davon drei symmetrische Mikrofoneingänge, Eingang 1 mit Vorrangschaltung und Vorgong (1-Klang, 2-Klang, 4-Klang) über wahlweise XLR/Klinken-Kombibuchse oder DIN-Buchse, die anderen zwei mit XLR/Klinken-Kombibuchse, drei Tonträgereingänge, zwei mit je zwei Cinch-Buchsen und einer mit XLR/Klinken-Kombibuchse, Aufnahmeanschluss mit zwei Cinch-Buchsen für Aufzeichnungsgeräte, zwei Hochpegelausgänge, Telefon- und Notfalleingang mit Steuereingängen über Schraubklemmen, automatische Einschaltung des Verstärkers bei Notfall sowie Netz-Ferneinschaltung, Lautsprecheranschlüsse über Schraubklemmen, 24V-Notstromversorgung möglich, Höhen- und Tiefensteller, Summensteller, ausgeführt als Tischgerät, mit optionalen Befestigungswinkeln MB-25B mit 2 HE in 19-Zoll Gestellschränken einbaubar, Prioritäten: 1. Notfall, 2. Telefon, 3. Sprechstelle (Mic 1), zwei schaltbare Lautsprecherzonen, ein Lautsprecher Direktausgang, Anzeigen für Ausgangspegel, Bereichswahl, Netz, Notfall und Telefon, Steuerausgänge (Schraubklemmen) zur Einschaltung weiterer Verstärker und Aktivierung des Notfallbetriebs, rückseitige Pegelsteller für Vorgong, Notfall- und Telefoneingang sowie Musikausgang, optionale Blindabdeckung für den Summenregler zum Schutz gegen versehentliches oder absichtliches Verstellen.
  Lautsprecherausgang: 100 V und 4-16 Ohm
 Nennausgangsleistung: 30 W
 Empfindlichkeit Mikrofon: -60 dBV, symmetrisch 
 Empfindlichkeit Tonträger: -20 dBV
Empfindlichkeit Tel: -20 dBV, symmetrisch
Empfindlichkeit Notfall: 0 dBV, unsymmetrisch
Übertragungsbereich: 50 – 20.000 Hz
 Hochpegelausgang: 0 dBV in 600 Ohm
 Aufnahmeausgang: 0 dBV in 600 Ohm
 Bassanhebung/-absenkung: ± 10 dB
 Höhenanhebung/-absenkung: ± 10 dB
Steuereingänge: potentialfreier Schließer
Steuerausgänge: Open Collector 
 Spannungsversorgung: 230V~, 50/60 Hz und 24V Gleichspannung
 Gewicht: 8,1 kg
Maße (B x H x T, mit Füßen): 420 x 107,7 x 367 mm (19 x 2 HE)
 Farbe: schwarz 
  Fabrikat: TOA
Typ: A-1803