Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1803    ER

Amplificador de potencia del mezclador, 8 entradas incluyendo tres entradas de micrófono balanceadas, entrada no. 1 con circuito de anulación de prioridad con preaviso (1-2 sonidos, 4 sonidos) mediante conector XLR/enchufe DIN combinado opcional, los otros dos con conector XLR/enchufe de teléfono combinado, tres entradas de grabación, dos con dos conectores RCA cada uno y uno con conector XLR/enchufe de teléfono combinado, conexión de grabación con dos conectores RCA para dispositivos de grabación, dos salidas de nivel de línea, entradas de teléfono y de emergencia con entradas de control a través de terminales de tornillo, encendido automático en caso de emergencia, así como encendido remoto del amplificador del amplificador, conexión de los altavoces mediante terminales de tornillo, entrada de emergencia de CC de 24 V, controles de graves y agudos, control de volumen master, diseñado como unidad de sobremesa, también puede instalarse mediante soportes opcionales MB-25 B en un armario de rack de 19 pulgadas que ocupa 2 unidades de altura. 3 prioridades: 1. emergencia, 2. teléfono, 3. micrófono remoto (MIC 1), dos zonas de altavoces conmutables, una salida directa de altavoz, indicadores de nivel de salida, alcance, potencia, emergencia y teléfono; salidas de control (terminales de tornillo) para el encendido remoto de los amplificadores del amplificador y la activación de la operación de emergencia, control de nivel montado en la parte posterior para la entrada de prellamada, emergencia y teléfono, así como para la salida de música, cubierta opcional para el control maestro para protegerlo contra alteraciones accidentales o deliberadas.