Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1803    ER

Микшерный усилитель мощности, 8 входов, включая три сбалансированных микрофонных входа, вход с приоритетной обходной цепью с предварительным звуком (1–2 звука, 4 звука) через дополнительный комбинированный XLR/телефонный разъем или DIN-разъем, два других с комбинированным разъемом XLR/телефонным разъемом, три входа для записи, два с двумя гнездами RCA и один с комбинированным гнездом XLR/телефонным разъемом, записывающее соединение с двумя гнездами RCA для записывающих устройств, два выхода линейного уровня, телефонные и аварийные входы с управляющими входами через винтовые клеммы, автоматическое включение питания в аварийном случае, а также дистанционное включение входного высокочастотного усилителя, подключения громкоговорителей с помощью винтовых клемм, 24 В аварийный вход постоянного тока, регуляторы низких и высоких частот, управление общей громкостью; разработанный как настольный блок он также может быть установлен с помощью дополнительных кронштейнов MB-25 B в 48,26 см (19 дюймов) шкаф, занимающий 2 юнита в высоту. 3 приоритета: 1. авария; 2. телефон; 3. удаленный микрофон (MIC 1), две переключаемые зоны динамиков, прямой выход динамика, индикаторы уровня выходного сигнала, дальности, мощности, аварийной ситуации и телефона; управляющие выходы (винтовые клеммы) для дистанционного включения входных высокочастотных усилителей и активации аварийного режима, регулировка уровня на задней панели для предварительного звука, аварийный и телефонный вход, а также выход музыки, дополнительное покрытие на главную панель управления для защиты от случайных или преднамеренных изменений.