Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1812    ER

Amplificateur-mélangeur, 8 entrées dont trois entrées microphone symétriques, entrée n° 1 avec circuit de priorité et pré-carillon (1, 2 ou 4 notes), via prise combinée XLR/jack optionnelle ou DIN, les deux autres étant dotées de prises combinées XLR/jack, trois entrées d’enregistrement dont deux avec prises RCA et une avec prise combinée XLR/jack, possibilité d’enregistrement via deux prises RCA pour appareils d’enregistrement, deux sorties lignes, entrées téléphone et urgence avec entrées de commande via des bornes à vis, mise en route automatique en cas d’urgence, mise en route à distance du réamplificateur, branchement des haut-parleurs via des bornes à vis, entrée alimentation d’urgence 24 V DC, réglage des graves et des aigus, bouton de réglage de volume maître, conçu comme un appareil de table, mais possibilité de l’installer dans un rack 19 pouces (2 unités) à l’aide des supports optionnels MB-25 B. 3 priorités : 1) urgence, 2) téléphone, 3) pupitre microphone à distance (MIC 1), deux zones de haut-parleurs commutables, une sortie haut-parleurs directe, indicateurs pour niveau de sortie, portée, urgence et téléphone ; sorties de contrôle (bornes à vis) pour la mise en route à distance des réamplificateurs et l’activation du mode urgence, réglage de niveau du carillon à l’arrière, de l’entrée urgence et téléphone et de la sortie musique à l’arrière, cache optionnel pour le volume maître afin d’éviter tout déréglage accidentel ou non.