Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1812    ER

Urządzenie będzie wzmacniaczem miksującym wyposażonym w 8 wejść audio, w tym 3 zbalansowane wejścia mikrofonowego (jedno z obwodem priorytetui  gongiem) zrealizowane na konektorach Combo-jack i w wypadku wejścia pierwszego równolegle DIN-5. Wejścia liniowe wzmacniacza zrealizowane będą na konektorach Combo-Jack (wejście 4) oraz niezbalansowanych konektorach RCA (wejścia pozostałe). Urządzenie będzie dodatkowo posiadało dwa wejścia liniowe w formie terminalu skręcanego. Pojedynczy tor wyjściowy wzmacniacza pracować będzie mógł w technice niskoimpedancyjnej lub wysokonapięciowej. Wzmacniacz będzie umożliwiał dwupunktową regulację barwy dźwięku. Urządzenie będzie mogło być montowane w rack 19'' przy użyciu dedykowanego uchwytu montażowego (opcja). Poziom mocy wyjściowej wzmacniacza miksującego będzie mógł być zwiększony przez zastosowanie wzmacniacza rozszerzającego.