Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2030D-EB  1CE

Der Mischverstärker ist mit stromsparender Digitaltechnik ausgestattet, wird mit 230V AC betrieben und verfügt über einen Netzschalter und eine Betriebsanzeige auf der Vorderseite. Mit ihm lassen sich bis zu 3 symmetrische MIC- (Klinkenstecker) und 2 unsymmetrische AUX-Eingänge (Cinch-Buchsen) mischen und steuern. Die Lautsprecherausgänge sind symmetrisch (erdfrei) und hochohmig, ein niederohmigen REC-Ausgang ist ebenfalls vorhanden. Der Verstärker erfüllt die folgenden Leistungskriterien:  Ausgangsleistung: 30W bei weniger als 1 % THD (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung). Frequenzgang: 50 Hz bis 20 kHz (+/-3 dB) mit einem SNR von über 60 dB. MIC1: Phantomspeisung (DC +21 V) und Stummschaltung (von anderen Eingangssignalen durch 0 - 30 dB Dämpfung). Klangregelungen: Bass +/-10 dB bei 100 Hz, Höhen +/-10 dB bei 10 kHz. Leistungs-, Signal- und Spitzenwertanzeigen sind vorhanden. Die Frontplatte besteht aus schwarzem ABS-Kunststoff, das Gehäuse aus schwarzem Stahlblech. Die Abmessungen betragen 420 (B) x 100,6 (H) x 280,3 (T) mm, das Gewicht 4,0 kg.
 Der Mischverstärker ist ein TOA-Modell A-2030D.