Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2030    CE

Amplificateur-mélangeur fonctionnant sur secteur ou 24 V DC ; contrôlant et mélangeant 3 entrées MIC symétriques (1 à prise DIN 5 broches et 2 à prise jack) et 2 entrées AUX asymétriques (prise RCA). Sorties haut-parleurs symétriques (flottantes) haute impédance et basse impédance, sortie REC basse impédance. L’amplificateur devra répondre aux critères de performance suivants : Puissance de sortie de 30 W avec moins de 1 % de distorsion harmonique totale (pour 1 kHz, 1/3 de la puissance nominale). La réponse en fréquence sera de 50 Hz à 20 kHz (+/-3 dB), avec un rapport S/B supérieur à 60 dB. Alimentation fantôme (DC + 21 V) et fonction sourdine (pour les autres signaux entrants avec atténuation de 0 - 30 dB) disponible pour MIC1. Commande des graves : +/- 10 dB à 100 Hz, commande des aigus : +/-10 dB à 10 kHz. Présence d’indicateurs d’alimentation, de signal et de pic. Le panneau sera en résine ABS noire et le boîtier en tôle d’acier noire. Dimensions : 420 (l) X 100,9 (h) X 280,3 (p) mm, poids : 5 kg. Amplificateur-mélangeur : TOA A-2030.