Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2030    CE

Микшерный усилитель мощности должен работать от сети переменного тока или от источника питания 24 В постоянного тока, а также контролировать и микшировать 3 сбалансированных входа (1 типа 5-P DIN и 2 входа в виде телефонного разъема) MIC и 2 несбалансированных входа (гнездо типа RCA) AUX . Выходы громкоговорителей должны быть сбалансированы (плавающие) с высоким импедансом и низким импедансом, также должен быть выход REC с низким импедансом. Усилитель должен удовлетворять следующим критериям производительности: Выходная мощность должна составлять 30 Вт при менее 1% КНИ (при 1 кГц, 1/3 номинальной мощности). Частотная характеристика должна составлять от 50 Гц до 20 кГц (+/–3 дБ) с отношением С/Ш более 60 дБ. Для MIC 1 должно быть доступно фантомное питание (+21 В пост. тока) и отключение звука (других входных сигналов с ослаблением 0–30 дБ). Контроль тона баса должен составлять +/– 10 дБ при 100 Гц, а контроль тона высоких частот должен быть +/–10 дБ при 10 кГц. Индикаторы мощности, сигнала и пиков должны быть доступными. Панель должна состоять из черного АБС-пластика, а корпус из черной стальной пластины. Размеры должны быть 420 (Ш) x 100,9 (В) x 280,3 (Г) мм, а вес 5 кг.&#160;Модель усилителя мощности - TOA A-2030.