Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2060DD-EB 1CE

Микшер-усилитель мощности, разработанный на основе энергосберегающей цифровой технологии, питается от сети переменного тока с выключателем питания и индикатором включения на передней панели, и должен управлять и микшировать 3 сбалансированных входа MIC (телефонный разъем и мини XLR) и 2 небалансных (штыревой разъем RCA) входа AUX. Выходы на динамики должны быть сбалансированными (плавающими) высокоимпедансными, и должен быть низкоимпедансный выход REC. Усилитель должен соответствовать следующим критериям производительности: Выходная мощность должна составлять 60 Вт при THD менее 1% (при 1 кГц, 1/3 номинальной мощности). Частотная характеристика должна быть от 50 Гц до 20 кГц (+/-3 дБ), с отношением сигнал/шум более 60 дБ. Для MIC 1 должно быть доступно фантомное питание (DC +21 В) и приглушение (других входных сигналов на 0 - 30 дБ). Регулятор тембра низких частот должен быть +/-10 дБ на частоте 100 Гц, а регулятор тембра высоких частот должен быть +/-10 дБ на частоте 10 кГц. Должны быть предусмотрены индикаторы питания, сигнала и пика. Панель должна быть изготовлена из черной смолы ABS, а корпус - из черной стальной пластины. Размеры должны составлять 420 (Ш) x 100,6 (В) x 280,3 (Г) мм, а вес - 4,0 кг.
 Усилитель мощности микшера должен быть TOA модели A-2060DD.