Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2060    CE

Amplificateur-mélangeur fonctionnant sur secteur ou 24 V DC ; contrôlant et mélangeant 3 entrées MIC symétriques (1 à prise DIN 5 broches et 2 à prise jack) et 2 entrées AUX asymétriques (prise RCA). Sorties haut-parleurs symétriques (flottantes) haute impédance et basse impédance, sortie REC basse impédance. L’amplificateur devra répondre aux critères de performance suivants : Puissance de sortie de 60 W avec moins de 1 % de distorsion harmonique totale (pour 1 kHz, 1/3 de la puissance nominale). La réponse en fréquence sera de 50 Hz à 20 kHz (+/-3 dB), avec un rapport S/B supérieur à 60 dB. Alimentation fantôme (DC + 21 V) et fonction sourdine (pour les autres signaux entrants avec atténuation de 0-30 dB) disponible pour MIC1. Commande des graves : +/- 100 dB à 10 Hz, commande des aigus : +/-10 dB à 10 kHz. Présence d’indicateurs d’alimentation, de signal et de pic. Le panneau sera en résine ABS noire et le boîtier en tôle d’acier noire. Dimensions : 420 (l) x 100,9 (h) x 280,3 (p) mm pour une poids de 7 kg.Amplificateur-mélangeur : VP-2060/VP-1361 de TOA.