Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2120DD-EB 1CE

Wzmacniacz miksujący zaprojektowany w oparciu o energooszczędną technologię cyfrową, posiadający główny włącznik zasilania wraz ze wskaźnikiem na przednim panelu, posiada możliwość sterowania 3-ma zbalansowanymi wejściami MIC (jack oraz DIN) i 2-ma niezbalansowanymi AUX (złącza RCA). Wyjścia głośnikowe są zbalansowane, wysokoimpedancyjne, natomiast wyjście REC jest niskoimpedancyjne. Wzmacniacz posiada moc wyjściową 120W przy THD poniżej 1% (przy 1 kHz, 1/3 mocy znamionowej). Pasmo przenoszenia wynosi 50 Hz do 20 kHz (+/-3 dB), a stosunek sygnału do szum wynosi ponad 60 dB. wejście MIC 1 wyposażone jest w zasilanie typu phantom (DC +21 V) oraz możliwość wyciszania innych sygnałów wejściowych poprzez tłumienie w zakresie 0-30 dB). Regulacja tonów mieści się w zakresie +/-10 dB przy 100 Hz, a regulacja tonów wysokich +/-10 dB przy 10 kHz. Status zasilania, sygnału i szczytu można odczytać za pomocą wskaźników. Panel przedni wykonany jest z czarnej żywicy ABS, a obudowa z czarnej blachy stalowej. Wymiary wynoszą 420 (szer.) x 100,6 (wys.) x 280,3 (gł.) mm, a waga 4,0 kg.