Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2240    CE

<div>El amplificador de potencia del mezclador funcionará con corriente alterna o de 24 V CC, y controlará y mezclará 3 entradas MIC balanceadas (1 tipo 5-P DIN y 2 entradas de toma de teléfono) y 2 entradas AUX no balanceadas (clavija RCA). Las salidas de los altavoces deben ser balanceadas (flotantes) de alta impedancia y baja impedancia, y debe haber una salida REC de baja impedancia. El amplificador deberá cumplir los siguientes criterios de funcionamiento: La potencia de salida será de 240 W a menos del 1% de THD (a 1 kHz, 1/3 de la potencia nominal). La respuesta en frecuencia deberá ser de 50 Hz a 20 kHz (+/-3 dB), con una relación señal/ruido superior a 60 dB. La alimentación phantom (DC +21 V) y el silenciamiento (de otras señales de entrada con una atenuación de 0 - 30 dB) deben estar disponibles para el MIC 1. El control del tono de graves debe ser de +/- 10 dB a 100 Hz, y el control del tono de agudos debe ser de +/-10 dB a 10 kHz. Se proporcionarán indicadores de potencia, de señal y de picos, así como ventilación con ventilador de refrigeración. El panel será de resina negra ABS, y la caja de chapa de acero negro. Las dimensiones serán de 420 (An) x 100,9 (Al) x 360,3 (Pr) mm, y el peso de 13,2 kg&nbsp;</div><div>El amplificador de potencia del mezclador será el modelo TOA A-2240.</div>