Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-2240    CE

Amplificateur-mélangeur fonctionnant sur secteur ou 24 V DC ; contrôlant et mélangeant 3 entrées MIC symétriques (1 à prise DIN 5 broches et 2 à prise jack) et 2 entrées AUX asymétriques (prise RCA). Sorties haut-parleurs symétriques (flottantes) haute impédance et basse impédance, sortie REC basse impédance. L’amplificateur devra répondre aux critères de performance suivants : La sortie d’alimentation sera de 240 W à moins de 1 % de distorsion harmonique totale (pour 1 kHz, 1/3 de la puissance nominale). La réponse en fréquence sera de 50 Hz à 20 kHz (+/-3 dB), avec un rapport S/B supérieur à 60 dB. Alimentation fantôme (DC + 21 V) et fonction sourdine (pour les autres signaux entrants avec atténuation de 0-30 dB) disponible pour MIC1. Commande des graves : +/- 10 dB à 100 Hz, commande des aigus : +/-10 dB à 10 kHz. Indicateurs de puissance, de signal et de crête et système de refroidissement par ventilation fournis. Le panneau sera en résine ABS noire et le boîtier en tôle d’acier noire. Les dimensions seront de 420 (l) x 100,9 (h) x 360,3 (p) mm et le poids sera de 13,2 kg. Amplificateur-mélangeur : VP-2240/VP-1361 de TOA.