Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3212DM-EB 1CE

L'amplificateur mélangeur numérique doit être équipé d'un minimum de quatre entrées microphones, de deux entrées AUX et d'une sortie d'enregistrement unique. Il doit être doté d'une sortie haut-parleur compatible à la fois avec un système de distribution à tension constante (100 V) et avec des réglages à basse impédance (4 Ω). Conçue pour fonctionner&nbsp; sur secteur, l'amplificaateur mélangeur doit également être dotée d'une fonction d'inhibition pour un meilleur contrôle audio. Un bouton dédié doit permettre de régler efficacement les niveaux de volume des entrées MIC IN, AUX IN et de la sortie principale.&nbsp; En outre, il doit proposer des boutons conçus pour gérer indépendamment les réglages d'amplification et de réduction des hautes et basses fréquences, ce qui permet de modeler le son avec précision. Une entrée MIC avec alimentation fantôme intégrée est destinée aux microphones à condensateur et peut également accueillir un microphone à carillon via une prise RJ-45. Le volume de cette entrée MIC spécifique sera facilement réglable à l'aide d'un bouton dédié et sera prioritaire dans la hiérarchie de sortie, garantissant que lorsqu'elle est activée, le volume des autres entrées sera réduit. L'ampleur de cette atténuation peut être personnalisée de 0 dB à 30 dB ou moins, selon les préférences de l'utilisateur.&nbsp; Pour préserver l'intégrité du dispositif, un circuit intégré de limitation du courant doit protéger les transistors, et un circuit de protection thermique doit empêcher les défaillances dues à la surchauffe. Toutes les entrées MIC doivent être conçues comme des entrées symétriques électroniquement pour une qualité sonore optimale.&nbsp; Le mélangeur doit comporter plusieurs indicateurs clés de l'état de fonctionnement : un indicateur d'alimentation pour signaler l'activation, un indicateur de protection pour la fonction de protection, un indicateur de signal pour la présence de sortie et un indicateur de crête pour les sorties de niveau de crête.&nbsp; Pour la commodité de l'utilisateur, un interrupteur d'alimentation doit être inclus pour faciliter la mise en marche et l'arrêt de l'appareil. La table de mixage doit également comporter un panneau MP3, offrant des interfaces pour les fonctionnalités USB, SD, Bluetooth et FM. Ce panneau doit comporter un écran à cristaux liquides indiquant l'état des connexions USB, SD, Bluetooth et FM, ainsi que les actions PLAY/PAUSE pour le signal d'entrée. En outre, les boutons du panneau doivent permettre aux utilisateurs de contrôler les fonctions PLAY/PAUSE et les réglages du volume.&nbsp; La table de mixage doit fournir une borne de sortie pour les haut-parleurs à haute impédance et inclure une fonction de sortie d'enregistrement, qui enregistre le signal d'entrée avant le contrôle du volume principal, compatible avec des interfaces telles qu'une platine à cassettes.
<ul><li>Source d'alimentation : 100 - 240 V A, 50/AC Hz</li><li>Consommation électrique : max. 44 W</li><li>Sortie nominale : min. 120 W</li><li>Alimentation fantôme : DC +21 V (MIC IN)</li><li>Rapport S/B : min. 60 dB</li><li>THD : max. 1 % à 1 kHz, 1/3 de la puissance nominale</li><li>Réponse en fréquence : max. 50 - min. 20000 Hz</li><li>Contrôle de la tonalité : Graves : ± dB à 100 Hz Aigus : ± 10 dB à 10 kHz</li><li>Température de fonctionnement : max. 0 °C - min. 40 °C</li><li>Poids : max. 5,1 kg</li></ul>