Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3212DZ-EB 1CE

Amplificador adecuado para transmisiones, llamadas a megafonía o música de fondo. Muy duradero, fiable y de alto rendimiento. Contiene función de silenciamiento (mute), control de volumen de entrada independiente y control de volumen master. Contiene un control de tono independiente de tipo boost y cut para frecuencias altas y bajas. Admite una entrada de fuente que suministra alimentación phantom para micrófonos. Un circuito limitador de corriente protege los transistores y un circuito de protección térmica evitare fallos por sobrecalentamiento. Todas las entradas de micrófono están balanceadas. El amplificador dispone de un selector de zona. El amplificador incluye indicadores de LED de estado. La salida de altavoz tiene un sistema de distribución de tensión constante (100 V) y baja impedancia (4 Ω).Contiene un selector de llamada a todas las zonas. Control de graves y agudos, 4 entradas de micrófono, 2 auxiliares y prioritarias. Terminal de salida de altavoz, salida directa, selección de zona y salida de grabación.

<ul>
<li>Salida nominal: Mín. 120 W</li>
<li>Relación señal/ruido: Mín. 60 dB</li>
<li>Temperatura de funcionamiento: Máx. 0 °C a mín. 40 °C</li>
<li>Respuesta en frecuencia: Máx. 50 - min. 20000 Hz</li>
<li>Peso: Máx. 5 kg</li>
</ul>