Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3212DZ-EB 1CE

<div>L'amplificateur doit être adapté à la diffusion de messages ou à la musique de fond. Il doit être de qualité professionnelle, fiable et performant. Il doit comporter une fonction de mute, un contrôle indépendant du volume d'entrée et un contrôle du volume principal. Il doit comporter une commande de tonalité indépendante&nbsp; pour les hautes et basses fréquences. Il doit prendre en charge au moins une interface d'alimentation fantôme pour les microphones. Un circuit limiteur de courant protège les transistors et un circuit de protection thermique empêche toute défaillance due à une surchauffe. Toutes les entrées microphoniques doivent être symétrique électroniquement. L'amplificateur doit contenir un sélecteur de zone. L'amplificateur doit avoir des indicateurs pour afficher son état. Les sorties haut-parleur doivent avoir un système de distribution à tension constante (100 V) et une basse impédance (4 Ω). Il doit être doté d'un bouton d'appel qui active tous les terminaux de zone. Il doit comporter un réglage des graves et des aigus. Il doit avoir au moins 4 entrées micro, 2 entrées auxiliaires et une entrée prioritaire. Il doit comporter une borne de sortie haut-parleur, une ligne directe, une sortie sélection de zone et une sortie enregistrement.

<ul>
<li>Sortie nominale : Min. 120 W</li>
<li>Rapport S/B : Rapport S/B : Min. 60 dB</li>
<li>Température de fonctionnement : Max. 0 °C à min. 40 °C</li>
<li>Réponse en fréquence : Max. 50 - min. 20000 Hz</li>
<li>Poids : Max. 5 kg</li>
</ul>
</div>