Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3212DZ-EB 1CE

<div>De digitale klasse-D mengversterker moet geschikt zijn voor de weergave van algemene oproep en achtergrondmuziek. Hij moet zeer duurzaam en betrouwbaar zijn en goede prestaties leveren. Hij moet een dempingsfunctie (onderdrukking achtergrondmuziek tijdens oproep), onafhankelijke ingangsvolumeregelaars en een hoofdvolumeregelaar hebben. Hij heeft een onafhankelijke toonregeling van het type boost en cut voor zowel hoge als lage frequenties. Hij ondersteunt ten minste één fantoomvoedingsinterface voor microfoons. Een stroombegrenzer beschermt de transistors en een thermische beveiliging voorkomt storing door oververhitting. Alle microfooningangen moeten elektronisch gebalanceerd zijn. De versterker moet een 5-zonekeuzeschakelaar bevatten. De versterker moet indicatoren hebben die de status weergeven. De luidsprekeruitgang moet een constant spanningsdistributiesysteem (100 V) en een lage impedantie (4 Ω) hebben. De versterker moet een alle-zones oproepknop hebben die alle zoneterminals activeert. Er moeten ten minste 4 microfoon-, 2 aux- en een prioriteitsingang zijn. Er moet een luidsprekeruitgang, een directe lijnuitgang, zoneselectie-uitgang en opname-uitgang op zitten.&nbsp;
<ul><li>Nominaal uitgangsvermogen: Min. 120 W</li><li>S/N-verhouding: Min. 60 dB</li><li>Bedrijfstemperatuur: Max. 0 °C tot min. 40 °C</li><li>Frequentierespons: Max. 50 - min. 20000 Hz</li><li>Gewicht: Max. 5 kg</li></ul></div>