Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3248DZ-EB 1CE

<div>Der Verstärker ist für Rundfunk, Durchsagen oder Hintergrundmusik geeignet. Er soll äußerst langlebig und zuverlässig&nbsp; sein und eine hohe Leistung bieten. Beinhalten muss er eine Stummschaltfunktion, einen unabhängigen Eingangslautstärkeregler und einen Hauptlautstärkeregler. Er verfügt über eine unabhängige Klangregelung mit Anhebung und Absenkung der hohen und tiefen Frequenzen. Er soll mindestens eine Schnittstelle für Phantomspeisung für Mikrofone unterstützen. Eine Strombegrenzungsschaltung schützt die Transistoren, und eine Wärmeschutzschaltung verhindert einen Ausfall durch Überhitzung. Alle Mikrofoneingänge sind elektronisch symmetriert. Der Verstärker soll einen Zonenwähler enthalten. Er verfügt darüber hinaus über Anzeigen zur Statusanzeige. Der Lautsprecherausgang verfügt über ein System zur Verteilung einer konstanten Spannung (100 V) und einer niedrigen Impedanz (4 Ω). Er verfügt über einen All-Call-Regler, mit dem alle Zonenanschlüsse aktiviert werden können. Er enthält einen Bass- und Höhenregler. Er soll mindestens 4 Mikrofon-, 2 Aux- und Prioritätseingänge bieten. Er verfügt über einen Lautsprecherausgang, einen direkten Line-, Zonenwahl- und Aufnahmeausgang.</div>
<div>
<ul>
<li>Nennleistung: Min. 480 W</li>
<li>S/N Verhältnis: Min. 60 dB</li>
<li>Betriebstemperatur: Max. 0 °C bis min. 40 °C</li>
<li>Frequenzgang: Max. 50 - min. 20000 Hz</li>
<li>Gewicht: Max. 5 kg</li>
</ul>
</div>