Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3648D     1CE

Der Mischverstärker benutzt Class-D Verstärker mit aktiver PFC-Schaltung (Leistungsfaktoranpassung), um eine Ausgangsleistung von 480 W zu erreichen. Er besitzt 4 MIC-Eingängen und 3 AUX-Eingänge. 100V (21 Ohm) oder 4-16 Ohm Linienausgang (wählbar). 2-Kanal Input Bus mit DSP. Der Mischverstärker ist kann an einen PC angeschlossen werden und ermöglicht sowohl den Fernzugriff als auch Einstellungsmöglichkeiten über einen Webbrowser. Eingang 1 und 2 sind elektronisch symmetrisch und können zwischen MIC und LINE umgeschaltet werden. Eingang 3 und 4 sind 600 Ohm, elektronisch symmetrisch. Die Eingange 1-4 können mit 24V DC Phantomspeisung versorgt werden und werden mit einem 3-Pin Klemmbock angeschlossen. Eingang 5 und 6 können entweder als elektronisch symmetrischen, 600 Ohm MIC Eingang mit 3-Pin Klemmbock oder als 10 kOhm, unsymmetrischen LINE Eingang mit Cinch-Stecker benitzt werden. Eingang 7 ist ein LINE-Eingang, unsymmetrisch, 10 kOhm mit Cinch-Stecker. Ein Leistungsverstärkereingang ist ebenfalls vorhanden. Der Mischverstärker besitzt für jeden Audioeingang einen separaten Lautstärkesteller und einen Master-Lautstärkesteller, der alle Eingänge simultan regelt. Er ist ausgestattet mit zwei Lautsprecherausgängen, einen REC-Ausgang und zwei LINE-Ausgängen. Außerdem besitzt er einen internen Gong-Generator mit separater Lautstärkeeinstellung, der 1-Ton, 2-Ton oder 4-Ton Gongs generieren kann. Eine einstellbare Ducking-Funktion ist vorhanden, die die Hintergrundmusik absenkt, wenn eine Durchsage gemacht wird. Der Mischverstärker kann bis zu 6 Prioritäten bedienen und via der Remote Control Software ist es möglich, die Standardeinstellung zu bearbeiten. Zudem hat der Mischverstärker eine Notfallpriorität, die Durchsagen mit voller Lautstärke ermöglicht, sogar wenn der Mischverstärker ausgeschaltet ist und unabhänging von allen Lautstärkestellern. Audiosignale können via Browser stummgestaltet werden. Über die RJ45-Netzwerk Schnittstelle lassen sich weitere Einstellungen mit der Remote Control Software oder mit dem Web Browser einstellen, z.B zusätzliche EQ Einstellungen oder Firmwareupdates. Der Mischverstärker besitzt Ausgangspegelanzeigen (5 LEDs) und eine LED-Anzeige für interne Fehler, Überstrom, Überhitzung, LAN-Verbindung, Notfalldurchsagen, Priorisierte Durchsagen und CPU Status. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzkabel mit 100 - 240V AC. Der Mischverstärker hat einen Frequenzgang von 50 Hz - 20 kHz mit separaten Höhen- und Tiefenregler auf der Frontseite. Der Mischverstärker hat 2 HE (Standard EIA) und hat eine Abmussung von 420mm x 96,1mm x 313,1mm (B x H x T). Das Gewicht beträgt 5,2 kg. Die Frontplatte ist aus ABS-Harz und das Gehäuse aus schwarzem, oberflächenbehandelten Stahlblech.  Optionales Zubehör; Rack-Montagehalterung: MB-25B, Perforierte Platte: PFP-1, hergestellt von TOA Corporation.   Hersteller: TOA Corporation Modell:  A-3648D