Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3648D     1CE

De mixer-eindversterker moet gebruik maken van digitale klasse-D-technologie met een actief PFC-circuit (correctie van de vermogensfactor) om een uitgangsvermogen van 480 W te bereiken en moet 4 microfooningangen en 3 hulpingangen hebben en schakelbare 100 V (21 Ω) lijnuitgangen of 4 - 16 Ω laagohmige uitgangen. Hij dient te zijn uitgerust met een 2-kanaals BUS-ingang en een signaalverwerkingsfunctie. De mengversterker moet op een PC kunnen worden aangesloten en met behulp van een webbrowser op afstand toegang hebben en instellingen kunnen verrichten.  De ingangen 1 en 2 moeten elektronisch gebalanceerd zijn en kunnen worden gekozen tussen MIC of LINE. De ingangen 3 en 4 moeten vaste, elektronisch gebalanceerde ingangen van 600 Ω zijn. De ingangen 1 - 4 hebben de schakelbare optie van 24 V DC fantoomvoeding en worden aangesloten via een 3 pins verwijderbaar aansluitblok. De ingangen 5 en 6 moeten ofwel elektronisch gebalanceerde 600 Ω MIC-ingangen bieden via een verwijderbaar aansluitblok met 3 pennen, ofwel een 10 kΩ ongebalanceerde LINE-ingang via twee RCA-connectoren. Ingang 7 moet een vaste ongebalanceerde 10 kΩ ingang zijn via twee RCA-connectors. De ingang voor de eindversterker moet eveneens beschikbaar zijn.  De eindversterker van het mengpaneel moet afzonderlijke volumeregelaars hebben voor elk ingangskanaal en een hoofdvolumeregelaar die alle ingangsniveaus gelijktijdig regelt.  De meng-versterker moet twee luidsprekeruitgangen hebben, een REC uitgang en twee LINE uitgangen.  De mixer-versterker dient een interne gonggenerator te hebben met volumeregeling voor een toon met 1 noot, een toon met 2 noten of een stijgende toon met 4 noten.   Er moeten instelbare "ducking"-voorzieningen zijn om achtergrondmuziek te verminderen terwijl mededelingen worden uitgezonden. De mixer-versterker moet geschikt zijn voor zes prioriteitsniveaus en via de software van de afstandsbediening moeten de standaardinstellingen van de fabrikant kunnen worden gewijzigd. Het apparaat moet tevens een noodprioriteit hebben die op vol volume zal uitzenden, zelfs wanneer de apparatuur is uitgeschakeld en ongeacht de ingestelde waarde van de volumeregelaars. Het toestel moet in staat zijn geluidssignalen van de browser te dempen met behulp van de handmatige modus.   Aanvullende equalizerparameters kunnen worden bereikt via de RJ45-netwerkaansluiting op het achterpaneel. Via een webbrowser kunnen ook statusweergave, inhoudsweergave, ingangsprioriteitinstelling en -weergave, volume op afstand, netwerkinstellingen, accountinstellingen en firmware-updates worden uitgevoerd.  Er moet een visuele vijf LED-uitgangsniveaumeter zijn en visuele LED-indicatie van interne fouten, overstroom, thermische beveiliging, LAN-verbinding, nooduitzending, prioriteitsuitzending en CPU-run.  De stroomvoorziening moet 100-240 V wisselstroom zijn via een meegeleverd netsnoer. Het toestel heeft een frequentierespons van 50 Hz - 20 kHz met afzonderlijke regelaars voor hoge en lage tonen op het frontpaneel.   De eenheid moet 2 ruimte-eenheden van een standaard EIA-componentenrek gebruiken en de afmetingen moeten 420 (B) X 96,1 (H) X 313,1 (D) mm (16,54" x 3,78" x 12,33") zijn. Het gewicht bedraagt 5,2 kg (11,46 lb.) en is afgewerkt met een zwart ABS-hars voorpaneel en een zwarte, oppervlaktebehandelde plaatstalen behuizing.  Optionele extra's; rekbevestigingsbeugel: MB-25B, geperforeerd paneel: PFP-1, vervaardigd door TOA Corporation.   Fabrikant: TOA Corporation Model:  A-3648D