Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-3648D     1CE

Усилитель мощности микшера должен использовать цифровую технологию класса-D с активной схемой PFC (коррекция коэффициента мощности) для достижения выходной мощности 480 Вт и должен включать 4 микрофонных входа и 3 вспомогательных входа и переключаемые 100 В (21 Ом) линейные или 4 - 16 Ом низкоомные выходы. Он должен быть оснащен 2-канальным входным БУС и функцией обработки сигнала. Усилитель мощности микшера должен иметь возможность подключения к ПК и иметь средства для удаленного доступа и настройки с помощью веб-браузера.  Входы 1 и 2 должны быть электронно сбалансированными и выбираемыми, предлагая MIC или LINE. Входы 3 и 4 должны быть фиксированными электронными балансными входами 600 Ом. Входы 1 - 4 должны иметь переключаемую опцию фантомного питания 24 В постоянного тока и подключаться через 3-контактную съемную клеммную колодку. Входы 5 и 6 должны быть либо электронно сбалансированными 600 Ом входами MIC через 3-контактную съемную клеммную колодку, либо небалансными входами LINE 10 кОм через два разъема RCA. Вход 7 должен быть фиксированным небалансным входом 10 кОм через два разъема RCA. Также должен быть доступен вход усилителя мощности.  Усилитель мощности микшера должен иметь отдельные регуляторы громкости для каждого входного канала и главный регулятор громкости, который будет регулировать уровни всех входов одновременно.  Микшерный усилитель мощности должен иметь два выходных канала для динамиков, выход REC и два выхода LINE.  Микшерный усилитель мощности должен иметь внутренний генератор звонка с выделенной регулировкой громкости, позволяющий воспроизводить 1-нотный, 2-нотный или 4-нотный восходящий тон.   Должны быть предусмотрены регулируемые средства приглушения для уменьшения фоновой музыки во время трансляции объявлений. Усилитель мощности микшера должен поддерживать до шести уровней приоритета, а с помощью программного обеспечения пульта дистанционного управления должна быть предусмотрена возможность редактирования стандартных настроек производителя по умолчанию. Устройство также должно иметь аварийный приоритет, который будет транслироваться на полной громкости даже при выключенном питании оборудования и независимо от установленного значения регуляторов громкости. Устройство должно иметь возможность отключения звуковых сигналов браузера в ручном режиме.   Дополнительные параметры эквализации могут быть получены через сетевой терминал RJ45, расположенный на задней панели. С помощью веб-браузера можно также осуществлять отображение состояния, отображение содержимого настроек, установку и отображение приоритета входа, удаленную громкость, сетевые настройки, настройки учетной записи и обновление микропрограммы.  Должен быть визуальный пятисветодиодный измеритель выходного уровня и визуальная светодиодная индикация внутренних ошибок, перегрузки по току, тепловой защиты, подключения к локальной сети, аварийной трансляции, приоритетной трансляции и работы процессора.  Потребляемая мощность должна составлять 100 - 240 В переменного тока через прилагаемый шнур питания. Устройство должно иметь частотную характеристику 50 Гц - 20 кГц с отдельными регуляторами высоких и низких частот, расположенными на передней панели.   Устройство должно занимать 2 единицы пространства стандартной компонентной стойки EIA, а его размеры должны составлять 420 (Ш) X 96,1 (В) X 313,1 (Г) мм (16,54" x 3,78" x 12,33"). Вес должен составлять 5,2 кг (11,46 фунта), передняя панель выполнена из черной ABS-смолы, а корпус из стального листа с черной поверхностной обработкой.  Дополнительные опции; кронштейн для монтажа в стойку: MB-25B, перфорированная панель: PFP-1, производства TOA Corporation.   Производитель: TOA Corporation Модель:  A-3648D