Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-5006      1CE

Der Mischverstärker verwendet digitale Class-D-Technologie mit einer Ausgangsleistung von 60 W und verfügt über 4 Eingänge und umschaltbaren 100V-(170 Ohm-), 70V-(83 Ohm-)Line-Ausgang oder 4 Ohm niederohmigen Ausgang. Die Eingänge 1 und 2 müssen elektronisch symmetriert und über rückseitig angebrachte DIP-Schalter wählbar sein, die MIC oder LINE mit Prioritätsfunktionen am Eingang 1 anbieten. Die Eingänge 3 und 4 werden über Cinchbuchsen unsymmetrisch mit LINE verbunden. Die Eingänge 1, 2 und die Ausgangsanschlüsse erfolgen über 5-polige, abnehmbare Klemmenleisten. Das Gerät soll einen Frequenzgang von 50 Hz-20 kHz haben. Die Funktionen der digitalen Signalverarbeitung (DSP) müssen über den PC mithilfe der mitgelieferten Software (auf CD aufgezeichnet) verfügbar sein, die an den RJ45 LAN-Port angeschlossen ist; die parametrische 5-Punkt-Entzerrung an jedem Eingang und Ausgang, die Kompression ON/OFF an den Eingängen 1 und 2 und die Verstärkung können unabhängig voneinander an jedem Eingang eingestellt werden. Der Mischverstärker muss über einen spannungslosen Kontakt mit Stummschaltung oder einen vorher festgelegten Pegel verfügen und kann über die mitgelieferte Software aktiviert oder deaktiviert werden. Wird am Eingang 1 ein Mikrofon mit Talk-Schalter verwendet, werden alle Audiosignale anderer Quellen stummgeschaltet. Die Master-Lautstärke des Geräts kann extern mithilfe eines 10 kOhm Regelwiderstandes, der an der Rückseite des Geräts angeschlossen ist, ferngesteuert werden. Die LED-Anzeige auf der Frontplatte soll Power (grün), Signal (grün), Peak (rot), Failure (rot) anzeigen. Die Spannungsversorgung muss Universal AC 100-240 V AC sein. Die Einheit darf nur einen Standard-Rackplatz für EIA-Bauteile mit halber Breite verwenden und hat die Abmessungen 210 (B) X 52,5 (H) X 375 (T) mm (8,27 x 2,07 x 14,76). Das Gewicht beträgt 3,6 kg (7,94 lb.) und ist in schwarzer PS-Harz-Frontplatte mit schwarzem oberflächenbehandeltem Stahlblechgehäuse ausgeführt.  Optionales Zubehör für Rack-Einbau: Halbbreite Blindplatte: MB-15-BK Rack-Verbindungsbügel: MB-15B-J Rack-Verbindungsführung: YA-706