Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-5006      1CE

El amplificador de potencia del mezclador utilizará tecnología digital de clase D con una potencia de salida de 60 W e incluirá 4 entradas y una salida de línea conmutable de 100 V (170 ohmios), 70 V (83 ohmios) o 4 ohmios de baja impedancia. Las entradas 1 y 2 se equilibrarán electrónicamente y podrán seleccionarse mediante interruptores DIP situados en la parte posterior, ofreciendo MIC o LINE con prioridad en la entrada 1. Las entradas 3 y 4 deben ser fijas LINE desbalanceadas usando conectores de clavijas RCA. Las entradas 1,2 y las conexiones de salida se realizan a través de bornes extraíbles de 5 polos. El dispositivo deberá tener una respuesta de frecuencia de 50 Hz - 20 kHz. Las funciones de procesamiento de señales digitales (DSP) estarán disponibles a través de un PC utilizando el software suministrado (grabado en CD) conectado al puerto LAN RJ45 que ofrece; ecualización paramétrica de 5 puntos en cada entrada y salida, compresión ON/OFF disponible en las entradas 1 y 2 y la ganancia se puede ajustar independientemente en cada entrada.El amplificador de potencia del mezclador deberá tener facilidades de silenciamiento, o un nivel predeterminado, por medio de un contacto sin voltaje y puede activarse o desactivarse a través del software suministrado. Si se utiliza un micrófono con interruptor de conversación en la entrada 1, se silenciará todo el audio de otras fuentes. El volumen maestro de la unidad se puede ajustar de forma remota desde el exterior por medio de una resistencia variable 10 kΩ conectada a la parte posterior de la unidad. El indicador LED del panel frontal indicará Power (verde) Signal (verde) Peak (rojo) Failure (rojo). Los requisitos de alimentación serán de CA universal de 100 - 240 V CA. La unidad utilizará sólo espacio estándar de la mitad de la anchura del rack de componentes EIA y sus dimensiones serán de 210 (ancho) X 52,5 (alto) X 375 (profundidad) mm (8,27" x 2,07" x 14,76"). El peso será de 3,6 kg (7,94 lb.) y estará acabado en el panel frontal de resina PS negra con una caja de chapa de acero negra tratada en la superficie.Accesorios opcionales: Panel en blanco de medio ancho: MB-15-BK, Escuadra de unión de bastidor: MB-15B-J, Rack runner: YA-706 fabricado por TOA Corporation