Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-5006      1CE

L’amplificateur-mélangeur utilisera une technologie numérique de classe D avec une sortie d’alimentation de 60 W, et inclura 4 entrées et une sortie de ligne commutable 100 V (170 ohms), 70 V (83 ohms), ou une sortie basse impédance 4 ohms. Entrées 1 et 2 à symétrisation électronique, sélectionnables via des interrupteurs DIP situés à l’arrière, MIC ou LINE avec dispositif prioritaire sur l’entrée 1. Entrées 3 et 4 LINE asymétriques, connecteurs RCA. Les connexions aux entrées 1 et 2 et aux sorties se font via des borniers amovibles 5 broches. L’appareil aura une réponse en fréquence de 50 Hz - 20 kHz. Les fonctions du processeur DSP seront disponibles via un PC connecté au port LAN RJ45 à l’aide du logiciel fourni (enregistré sur CD), et permettront les fonctions suivantes : égalisation paramétrique 5 points sur chaque entrée et sortie, compression ON/OFF sur les entrées 1 et 2 et réglage du gain séparément sur chaque entrée. L’amplificateur-mélangeur sera doté d’une fonction sourdine, ou d’un niveau pré-déterminé par le biais d’un contact sans tension, qui pourra être activée ou désactivée via le logiciel fourni. Si un microphone avec bouton est utilisé sur l’entrée 1, les signaux audio de toutes les autres sources seront mis en sourdine. Le volume maître de l’unité peut être ajusté de l’extérieur à distance au moyen d’une résistance variable 10 kΩ connectée à l’arrière de l’unité. Indicateur LED en façade indiquant : Alimentation (vert), Signal (vert), Crête (rouge) et Panne (rouge). Puissance requise : 100 – 240 V AC. L’unité n’utilisera qu’un demi-espace de rack standard (largeur) et ses dimensions seront de 210 (l) x 52,5(h) x 375 (p) mm (8,27 x 2,07 x 14,76). Le poids sera de 3,6 kg, (7,94 lbs.), la finition du panneau de façade sera en polystyrène noire et la finition du boîtier sera en tôle d’acier noire avec traitement de surface. En option : Cache demi-largeur : MB-15-BK, raccord rack : MB-15B-J, glissière de rack : YA-706 fabriqué par TOA Corporation