Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-5006      1CE

Urządzenie będzie cyfrowym wzmacniaczem miksującym klasy D wyposażonym w procesor DSP, zdolnym dostarczyć moc wyjściową rzędu 60W (100V/170Ohm, 70V/83Ohm, 4Ohm). Urządzenie będzie wyposażone w 4 wejścia audio. Mikrofonowo-liniowe wejścia 1 i 2 będą zbalansowane elektronicznie i zrealizowane na złączkach w formie wypinanych kostek. Wejścia liniowe 3 i 4 będą niezbalansowane i zrealizowane w formie konektorów RCA. Urządzenie będzie gwarantować pasmo przenoszenia w zakresie od 50 Hz do 20 kHz. Urządzenie będzie mogło być zarządzalne zdalnie z komputera, za pośrednictwem sieci LAN i dedykowanego opgrogramowania. Wzmacniacz udostępni następujące narzędzia w zakresie cyfrowej obróbki dźwięku: w torze wejściowym i wyjściowym 5-punktowy korektor parametryczny barwy dźwięku, zarządzalny kompresor w kanałach wejść 1 i 2, dodatkowy korektor w torze wejściowym przechowujący w pamięci nastawy rekomendowane dla różnych zestawów głośnikowych. Wzmacniacz wyposażony będzie w terminal MUTE, który umożliwi wyciszenie sygnału BGM w celu nadania komunikatu przez mikrofon. Urządzenie wyposażone będzie również w terminal sterowania, który będzie umożliwiać zmianę poziomu dźwięku przy pomocy zmiennej rezystacji w zakresie do 10 kOhm (ściemniacza). W panelu przednim wzmacniacza zlokalizowane będą potencjometry poziomu w kanalach wejściowych oraz blok wskaźników LED-owych. Urządzenie pracować będzie przy napięciu zamiennym w zakresie 100-240VAC. Urządzenie będzie mogło zostać zamontowane w rack 19'' przy użyciu opcjonalnego uchwytu montażowego.