Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-5012      1CE

Der Mischverstärker verwendet die digitale Class-D-Technologie mit einer Ausgangsleistung von 120 W und verfügt über 4 Eingänge und einen umschaltbaren 100 V (83 Ohm), 70 V (42 Ohm) Line-Ausgang oder 4 Ohm Niederimpedanz-Ausgang. Die Eingänge 1 und 2 sind elektronisch symmetriert und über DIP-Schalter auf der Rückseite wählbar und bieten MIC oder LINE mit Prioritätsfunktionen am Eingang 1. Die Eingänge 3 und 4 sind über Chinch-Buchsen LINE unsymmetrisch zu fixieren. Die Eingänge 1, 2 und die Ausgangsanschlüsse erfolgen über 5-polige, abnehmbare Klemmleisten. Die Vorrichtung muss einen Frequenzbereich von 50 Hz – 20 kHz aufweisen. Die Funktionen der digitalen Signalverarbeitung (DSP) müssen über den PC unter Verwendung der mitgelieferten Software (auf CD aufgezeichnet) verfügbar sein, die an den RJ45-LAN-Anschluss angeschlossen ist; 5-Punkt-Parameterentzerrung an jedem Ein- und Ausgang, Kompression EIN/AUS an den Eingängen 1 und 2 und Verstärkung können unabhängig an jedem Eingang eingestellt werden. Der Mischverstärker sollte über einen potentialfreien Kontakt stummgeschaltet werden können oder mit einem vorgegebenen Pegel ausgestattet sein und kann über die mitgelieferte Software aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn ein Mikrofon mit einem Sprechschalter am Eingang 1 verwendet wird, werden alle Audiosignale anderer Quellen stumm geschaltet. Das Mastervolumen des Geräts kann extern über einen an der Rückseite des Geräts angeschlossenen variablen Widerstand 10 kΩ ferngesteuert werden. Die LED-Anzeige auf der Frontplatte zeigt Power (grün) Signal (grün) Peak (rot) Ausfall (rot) an. Die Leistungsanforderungen sind Universal AC 100 – 240 V AC. Die Einheit darf nur eine halbe Breite des Standard-EIA-Baugruppenträgers verwenden und ihre Abmessungen sollten 210 (B) X 52,5 (H) X 375 (T) mm betragen. Das Gewicht beträgt 3,9 kg und ist in schwarzer PS-Harz-Frontplatte ausgeführt, mit schwarz oberflächenbehandeltem Stahlblechgehäuse. Optionale Extras: Halbbreite Blindplatte: MB-15-BK, Rack-Verbindungswinkel: MB-15B-J, Rack-Führung: YA-706 hergestellt von TOA Corporation