Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-5012      1CE

L’amplificateur de puissance du mélangeur doit utiliser la technologie numérique de classe D avec une puissance de sortie de 120 W et doit inclure 4 entrées et une sortie ligne commutable 100 V (83 ohms), 70 V (42 ohms) ou 4 ohms à basse impédance. Les entrées 1 et 2 doivent être symétriques et sélectionnables électroniquement au moyen d’interrupteurs DIP situés à l’arrière, offrant des fonctions MIC ou LINE avec priorité sur l’entrée 1. Les entrées 3 et 4 doivent être fixes et asymétriques LINE à l’aide de connecteurs jack à broches RCA. Les entrées 1, 2 et les connexions de sortie se font via des borniers amovibles à 5 broches. Le dispositif doit avoir une réponse en fréquence de 50 Hz à 20 kHz. Les fonctions de traitement numérique du signal (DSP) doivent être disponibles sur PC à l’aide du logiciel fourni (enregistré sur CD) connecté au port LAN RJ45 ; une égalisation paramétrique à 5 points sur chaque entrée et sortie, la compression ON/OFF doit être disponible sur les entrées 1 et 2 et le gain peut être réglé indépendamment sur chaque entrée. L’amplificateur de puissance du mélangeur doit être doté d’un dispositif de coupure du son, ou d’un niveau prédéterminé, par un contact sans tension et peut être activé ou désactivé à l’aide du logiciel fourni. Si un microphone avec interrupteur de conversation est utilisé sur l’entrée 1, tous les signaux audio d’autres sources seront mis en sourdine. Le volume maître de l’appareil peut être réglé à distance de l’extérieur au moyen d’une résistance variable de 10 kΩ connectée à l’arrière de l’appareil. L’indicateur DEL sur le panneau avant doit indiquer Alimentation (vert) Signal (vert) Crête (rouge) Panne (rouge). L’alimentation électrique doit être universelle AC 100 à 240 VCA. L’unité ne doit utiliser qu’un espace de rack de composants EIA standard demi-largeur et ses dimensions doivent être de 210 (L) X 52,5 (H) X 375 (P) mm (8,27 x 2,07 x 14,76). Le poids doit être de 3,9 kg (8,6 lb) et le panneau frontal en résine PS noire, avec boîtier en tôle d’acier traitée en surface noire. Options en option : Panneau vierge demi-largeur : MB-15-BK, Support d’assemblage de crémaillères : MB-15B-J, glissière de rack : YA-706 fabriquée par TOA Corporation