Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-5012      1CE

Wzmacniacz mocy miksera powinien wykorzystywać technologię cyfrową klasy D o mocy wyjściowej 120 W i powinien obejmować 4 wejścia i przełączalne wyjście liniowe 100 V (83 ohm), 70 V (42 ohm) lub 4 ohm wyjście o niskiej impedancji. Wejścia 1 i 2 powinny być zbalansowane elektronicznie i wybierane za pomocą przełączników DIP umieszczonych z tyłu, oferujących funkcje MIC lub LINE z możliwością priorytetowego traktowania wejścia 1. Wejścia 3 i 4 powinny być zamocowane na stałe, niezbalansowane za pomocą złączy wtykowych RCA. Wejścia 1,2 i przyłącza wyjściowe są wyprowadzane za pomocą 5-stykowych, wyjmowanych bloków zacisków. Urządzenie posiada pasmo przenoszenia częstotliwości 50 Hz - 20 kHz. Funkcje cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) są dostępne za pośrednictwem komputera PC przy użyciu dostarczonego oprogramowania (nagranego na płycie CD) podłączonego do portu RJ45 LAN; 5-punktowa parametryczna korekcja na każdym wejściu i wyjściu, kompresja ON/OFF jest dostępna na wejściach 1 i 2, a wzmocnienie może być ustawiane niezależnie na każdym wejściu. Wzmacniacz mocy mieszacza powinien być wyposażony w funkcję wyciszania lub wcześniej określony poziom przez styk beznapięciowy i może być włączany lub wyłączany za pośrednictwem dostarczonego oprogramowania. Jeśli mikrofon z przełącznikiem rozmowy jest używany na wejściu 1, wszystkie dźwięki z innych źródeł zostaną wyciszone. Główna objętość urządzenia może być zdalnie regulowana na zewnątrz za pomocą rezystora o wartości 10 kΩ podłączonego do tylnej części urządzenia. Wskaźnik LED na panelu przednim powinien wskazywać poziom mocy (zielony) Sygnał (zielony) Szczyt (czerwony) Awaria (czerwony). Wymagana moc wynosi uniwersalny prąd zmienny 100 - 240 V AC. Jednostka powinna wykorzystywać tylko półszerokość standardowego miejsca w szafie typu Rack na komponenty EIA, a jej wymiary powinny wynosić 210 (W) X 52,5 (H) X 375 (D) mm (8,27 x 2,07 x 14,76). Ciężar powinien wynosić 3,9 kg (8,6 funta) i wykończony w czarnym panelu czołowym z żywicy PS, z czarną obudową z blachy stalowej obrabianej powierzchniowo. Opcjonalne dodatki: Pół szerokości pustego panelu: MB-15-BK, wspornik do łączenia w regale: MB-15B-J, Rack Runner: YA-706 produkowane przez TOA Corporation