Product program / Wired Microphone / Array

AM-1B

Das System sollte aus einem Mikrofon und einer Steuereinheit bestehen. Das Mikrofon sollte aus acht unidirektionalen Kondensatorelementen bestehen, die in einer linearen Anordnung angeordnet und in einem Metallgehäuse von 482 mm Länge, 65 mm Tiefe und 20 mm Höhe untergebracht sind. Das Mikrofongehäuse sollte eine digitale Signalverarbeitung enthalten, die die Schallquellenabtastung und die Richtcharakteristik des Mikrofons steuert.Das Mikrofonarray sollte ein Abtastmuster von ca. 50 ˚ Horizontal bis 90 ˚ Vertikal (von der Grenzfläche bis oberhalb des Mikrofons) liefern. Das Array sollte jede Schallquelle in einem programmierten Akzeptanzbereich erkennen und das Muster auf der Grundlage des ersten Eintreffens des Signals sofort zu dieser Quelle hin steuern.Der Akzeptanzwinkel kann zwischen 180 ˚und jedem beliebigen Winkel bis 30 ˚innerhalb des 180 ˚ Bogens eingestellt werden. Das Mikrofon sollte über eine MUTE-Ein/Aus-Taste mit einer LED-Anzeige verfügen, die je nach Stummschaltungsstatus des Mikrofons zwischen Grün und Rot wechselt.Das Mikrofon sollte ein 10 Meter langes, abgeschirmtes, paarig verdrilltes Kabel enthalten, das in einer Mini-XLR-Buchse abgeschlossen wird. Das Mikrofon ist entweder in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich. Das Mikrofon kann auf einem Rednerpult oder Tisch aufgestellt werden und ist mit Gummipuffern ausgestattet, um die Übertragung von Vibrationen von der Montagefläche zu reduzieren.Die Steuereinheit wird in einem Metallgehäuse mit einer Größe von 210 mm Breite x 44 mm Höhe x 250 mm Tiefe untergebracht. Sie umfasst eine zusätzliche Signalverarbeitung für das Mikrofon, einschließlich Digital-Analog-Wandlung und einen Vorverstärker.Der Eingang zur Steuereinheit sollte ein symmetrischer Mini-XLR-Stecker sein. Der Kabelabstand zwischen Mikrofon und Steuereinheit darf mit dem digitalen AES/EBU-Audiokabel nicht mehr als 70 m betragen.Eine Signalanzeige sollte aufleuchten, wenn das Audiosignal ausgegeben wird. Elektronisch symmetrierte analoge Audiosignale werden über einen XLR-Stecker und eine abnehmbare Klemmleiste mit 3 Pins parallel ausgegeben. Der Analogausgang muss in der Lage sein, einen professionellen Pegel von +4 dB, einen Verbraucherpegel von -10 dB und einen Mikrofonpegel von -50 dB zur Verfügung zu stellen, der über einen Schalter an der Steuereinheit wählbar ist.Ein Low-Cut-Ein / Aus-Schalter auf der Rückseite sollte verwendet werden, um den Niederfrequenzbereich zu reduzieren. Ein RJ-45-Stecker stellt die Verbindung von der Steuereinheit zu einem PC oder Wireless Ethernet Gateway her.Die Steuereinheit verfügt über einen Power-On/Off-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine LED-MUTE-Statusanzeige.Das System wird mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben (TOA Modell AD-246) Die Parameter des Systems müssen von jedem PC oder Gerät aus über eine integrierte Webbrowser-Schnittstelle oder über ein Apple iPad oder iPad Mini (erhältlich als kostenlose Anwendung im Apple App Store) zugänglich sein.Die Systemparameter umfassen unter anderem Breite und Tiefe des Akzeptanzbereichs, Abstandskompensation, Pegel, Stummschaltung ein/aus, Stummschaltung deaktivieren und drei Voreinstellungen.Zusätzlich soll die Apple App in Echtzeit die Kontrolle und visuelle Rückmeldung von Mikrofonparametern und Status ermöglichen. Hersteller: TOA-Unternehmensmodell: AM-1B(Schwarz) oder AM-1W(Weiß) Apple, iPad, iPad Mini und der App Store sind eingetragene Marken der Apple Corporation.