Product program / Wired Microphone / Array

AM-1B

El sistema consistirá en un micrófono y una unidad de control. El micrófono incorporará ocho elementos de condensador unidireccionales dispuestos en una matriz lineal y encerrados en una carcasa metálica de 482 mm de largo por 65 mm de profundidad y 20 mm de alto. La caja del micrófono albergará el Procesamiento Digital de Señales que controla la detección de la fuente de sonido y las características direccionales del micrófono.El arreglo del micrófono debe proporcionar un patrón de captación de aproximadamente 50˚ Horizontal por 90˚ Vertical (desde la superficie del límite hasta por encima del micrófono). El sistema deberá detectar cualquier fuente de sonido en un área programada de aceptación y dirigir el patrón inmediatamente hacia esa fuente basándose en la primera llegada de la señal.El ángulo de aceptación puede ser ajustado entre 180˚ y cualquier ángulo hacia abajo a 30˚ dentro del arco de 180˚ El micrófono contará con un botón de encendido/apagado de MUTE con un indicador LED que se encenderá entre verde y rojo dependiendo del estado de silenciamiento del micrófono.El micrófono debe incorporar un cable blindado de par trenzado de 10 metros terminado en un conector mini-XLR hembra. El micrófono estará disponible en acabado blanco o negro. El micrófono puede colocarse sobre un atril o una mesa y está equipado con almohadillas aislantes de goma para reducir la transmisión de la vibración desde la superficie de montaje.La unidad de control estará alojada en una caja metálica de 210 mm de ancho x 44 mm de alto x 250 mm de profundidad. Incorporará procesamiento de señal adicional para el micrófono, incluyendo conversión de Digital a Analógico y un preamplificador.La entrada de la unidad de control será un mini-XLR macho equilibrado. La distancia del cable entre el micrófono y la unidad de control no debe ser superior a 70 m utilizando el cable de audio digital AES/EBU.Se encenderá un indicador de presencia de señal cuando se esté emitiendo la señal de audio. El audio analógico balanceado electrónicamente se emite a través de un conector XLR macho y un bloque de terminales extraíble con 3 pines en paralelo. La salida analógica deberá ser capaz de proporcionar un nivel profesional de +4 dB, un nivel de consumo de -10 dB y un nivel de micrófono de -50 dB, seleccionable mediante un interruptor en la unidad de control.Se utilizará un interruptor de encendido/apagado de corte de graves en el panel trasero para reducir la respuesta de baja frecuencia. Un conector RJ-45 proporcionará la conexión desde el controlador a un PC o pasarela Ethernet inalámbrica.La unidad de control debe tener un interruptor de encendido/apagado con un indicador LED, así como un indicador LED de estado MUTE.El sistema se alimentará con una fuente de alimentación opcional (modelo TOA AD-246) Los parámetros del sistema deberán ser accesibles desde cualquier PC o dispositivo que utilice una interfaz de navegador web a bordo, o a través de un Apple iPad o iPad Mini (disponible como aplicación gratuita en la Apple App Store).Los parámetros del sistema incluirán, entre otros, la anchura y la profundidad del área de aceptación, la compensación de distancia, el nivel, el encendido/apagado del silenciador, la desactivación del silenciador y tres configuraciones prefijadas.Además, la aplicación de Apple proporcionará control en tiempo real y retroalimentación visual de los parámetros y el estado del micrófono. Fabricante: Modelo de Corporación TOA: AM-1B(Negro) o AM-1W(Blanco) Apple, iPad, iPad Mini y App Store son marcas registradas de Apple Corporation.