Product program / Wired Microphone / Array

AM-1B

Система должна состоять из микрофона и блока управления. Микрофон должен включать восемь однонаправленных конденсаторных элементов, расположенных в линейной системе и помещенных в металлический корпус длиной 482 мм, глубиной 65 мм и высотой 20 мм. В корпусе микрофона должна быть предусмотрена цифровая обработка сигнала, которая управляет чувствительностью источника звука микрофона и характеристиками направленности.Микрофонная решетка должна обеспечивать направление наводки приблизительно 50˚ Горизонтально на 90˚ Вертикально (от граничной поверхности до микрофона). Массив должен обнаруживать любой источник звука в программируемой области приема и направлять схему непосредственно к этому источнику исходя из первого поступления сигнала.Угол приема можно регулировать в пределах 180˚ и любой угол до 30˚ в пределах дуги 180˚. Микрофон оснащен кнопкой включения/выключения MUTE со светодиодным индикатором, который переключается между зеленым и красным цветами в зависимости от состояния отключения звука микрофона.Микрофон должен включать 10-метровый экранированный кабель витой пары, подключенный к гнезду мини-XLR. Микрофон выпускается с черной или белой отделкой. Микрофон может быть размещен на подставке или столе и оснащен резиновыми изолирующими прокладками для снижения передачи вибрации от монтажной поверхности.Блок управления должен быть помещен в металлический корпус размером 210 мм шириной x 44 мм высотой x 250 мм глубиной. Он должен включать дополнительную обработку сигнала для микрофона, включая преобразование цифрового в аналоговый и предварительный усилитель.Входной сигнал на блок управления должен быть сбалансированным мини XLR с наружной резьбой. Расстояние между микрофоном и блоком управления с помощью цифрового аудиокабеля AES/EBU не должно превышать 70 метров.Индикатор наличия сигнала должен загораться во время вывода аудиосигнала. Электронно сбалансированный аналоговый аудиосигнал выводится через разъем XLR и съемную клеммную колодку с 3 параллельными контактами. Аналоговый выход должен обеспечивать профессиональный уровень +4 дБ, уровень потребления -10 дБ и уровень микрофона -50 дБ, выбираемый переключателем на блоке управления.Для уменьшения частотной характеристики низких частот должен использоваться выключатель низкого уровня на задней панели. Разъем RJ-45 должен обеспечивать подключение контроллера к ПК или беспроводному шлюзу Ethernet.Блок управления должен иметь выключатель питания со светодиодным индикатором, а также светодиодный индикатор состояния МОЖНОСТИ.Питание системы осуществляется от дополнительного источника питания (модель TOA AD-246) Параметры системы должны быть доступны с любого компьютера или устройства, подключенного через встроенный веб-браузер, или через Apple iPad или iPad Mini (доступно в магазине Apple App Store в качестве бесплатного приложения).Параметры системы должны включать, помимо прочего, ширину и глубину зоны приема, дистанционную компенсацию, уровень, включение/выключение звука, отключение звука и три предустановки.Кроме того, приложение Apple обеспечивает контроль и визуальную обратную связь в режиме реального времени параметров и состояния микрофона. Производитель: Корпоративная модель TOA: AM-1B(Black) или AM-1W(White) Apple, iPad, iPad Mini и App Store являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple.