Product program / Wired Microphone / Array

AM-1W

Le système se compose d’un microphone et d’une unité de commande. Le microphone comprendra huit éléments condensateurs unidirectionnels disposés en réseau linéaire et enfermés dans un boîtier métallique de 482 mm de long sur 65 mm de profondeur et 20 mm de haut. Le boîtier du microphone doit abriter le traitement numérique des signaux qui contrôle les caractéristiques de détection de la source sonore et les caractéristiques directionnelles du microphone.Le réseau de microphones doit fournir une directivité d’environ 50˚ Horizontal par 90˚ Vertical (de la surface limite jusqu’au-dessus du micro). Le réseau doit détecter toute source sonore dans une zone d’acceptation programmée et diriger immédiatement le motif vers cette source en fonction de la première arrivée du signal.L’angle d’acceptation peut être ajusté entre 180˚ et n’importe quel angle jusqu’à 30˚ dans l’arc 180˚. Le microphone doit être équipé d’un bouton MUTE marche/arrêt avec un indicateur LED qui doit tourner entre Vert et Rouge en fonction de l’état de sourdine du microphone.Le microphone doit comporter un câble à paires torsadées blindées de 10 mètres de long terminé par un connecteur mini-XLR femelle. Le microphone doit être disponible en noir ou en blanc. Le microphone peut être placé sur un pupitre ou une table et est équipé de coussinets d’isolation en caoutchouc pour réduire la transmission des vibrations de la surface de montage.L’unité de commande doit être logée dans un boîtier métallique de 210 mm de largeur x 44 mm de hauteur x 250 mm de profondeur. Il doit incorporer un traitement de signal supplémentaire pour le microphone, y compris la conversion numérique-analogique et un préamplificateur.L’entrée de l’unité de commande doit être un mini-XLR mâle symétrique. La distance entre le microphone et l’unité de commande ne doit pas être supérieure à 70 m avec un câble audio numérique AES/EBU.Un indicateur de présence de signal doit s’allumer lorsque le signal audio est émis. L’audio analogique équilibré électroniquement est émis via un connecteur XLR mâle et un bornier amovible à 3 broches en parallèle. La sortie analogique doit pouvoir fournir un niveau professionnel de +4 dB, un niveau consommateur de -10 dB et un niveau microphone de -50 dB, sélectionnables par un interrupteur sur l’unité de commande.Un interrupteur marche/arrêt coupe-bas sur le panneau arrière doit être utilisé pour réduire la réponse en basse fréquence. Un connecteur RJ-45 doit assurer la connexion entre le contrôleur et un PC ou une passerelle Ethernet sans fil.L’unité de commande doit être munie d’un interrupteur marche/arrêt avec voyant DEL et d’un voyant d’état LED MUTE.Le système doit être alimenté par une alimentation optionnelle (modèle TOA AD-246). Les paramètres du système doivent être accessibles à partir de n’importe quel PC ou dispositif à l’aide d’une interface de navigateur Web intégrée ou d’un Apple iPad ou iPad Mini (disponible gratuitement dans le Apple App Store).Les paramètres du système doivent inclure, sans s’y limiter, la largeur et la profondeur de la zone d’acceptation, la compensation de distance, le niveau, l’activation/désactivation de la sourdine, la désactivation de la sourdine et trois presets.De plus, l’application Apple doit fournir un contrôle en temps réel et un retour visuel des paramètres et de l’état du microphone. Fabricant : Modèle de société TOA : AM-1B(Noir) ou AM-1W(Blanc) Apple, iPad, iPad Mini et l’App Store sont des marques déposées d’Apple Corporation.