Product program / Wired Microphone / Array

AM-1W

System składa się z mikrofonu i jednostki sterującej. Mikrofon zawiera osiem jednokierunkowych elementów skraplacza rozmieszczonych w liniowym układzie i zamkniętych w metalowej obudowie o długości 482 mm i głębokości 65 mm i wysokości 20 mm. W obudowie mikrofonu powinno znajdować się cyfrowe przetwarzanie sygnału, które steruje wykrywaniem źródła dźwięku i charakterystyką kierunkową mikrofonu.Układ mikrofonów powinien zapewniać wzorzec odbioru rzędu 50˚ Horizontal przez 90˚ Vertical (od powierzchni granicznej do powyżej mikrofonu). Tablica wykrywa każde źródło dźwięku w zaprogramowanym obszarze odbioru i kieruje wzorzec bezpośrednio w kierunku tego źródła w oparciu o pierwsze nadejście sygnału.Kąt odbioru może być regulowany w zakresie od 180˚ do 30˚ w obrębie łuku 180˚. Mikrofon powinien być wyposażony w przycisk włączania/wyłączania MUTE oraz wskaźnik LED, który powinien obracać się między zielonym a czerwonym w zależności od stanu wyciszenia mikrofonu.Mikrofon powinien zawierać 10-metrowy ekranowany skręcany kabel zakończony złączem żeńskim mini-XLR. Mikrofon jest dostępny w wykończeniu czarnym lub białym. Mikrofon może być umieszczony na pulpicie lub stole i jest wyposażony w gumowe podkładki izolacyjne w celu zmniejszenia przenoszenia drgań z powierzchni montażowej.Jednostka sterująca powinna być umieszczona w metalowej obudowie o wymiarach 210 mm szerokość x 44 mm wysokość x 250 mm głębokość. Obejmuje on dodatkowe przetwarzanie sygnału dla mikrofonu, w tym konwersję cyfrowo-analogową i przedwzmacniacz.Wejście do jednostki sterującej powinno być zrównoważone męskie mini-XLR. Odległość kabla między mikrofonem a jednostką sterującą nie może być większa niż 70 m przy użyciu przewodu cyfrowego audio AES/EBU.Wskaźnik obecności sygnału powinien świecić, gdy sygnał audio jest wysyłany. Elektronicznie zbalansowany analogowy sygnał audio jest odtwarzany przez męskie złącze XLR i wyjmowany blok zacisków z 3 równoległymi pinami. Wyjście analogowe jest w stanie zapewnić poziom profesjonalny +4 dB, poziom konsumencki -10 dB i poziom mikrofonu -50 dB, wybierany za pomocą przełącznika na jednostce sterującej.W celu zmniejszenia odpowiedzi o niskiej częstotliwości stosuje się włącznik/wyłącznik niskiego poboru mocy na tylnej ściance. Złącze RJ-45 zapewnia połączenie sterownika z komputerem PC lub bezprzewodową bramą Ethernet.Jednostka sterująca powinna być wyposażona w wyłącznik zasilania z diodowym wskaźnikiem stanu oraz diodowym wskaźnikiem stanu MUTE.System powinien być zasilany opcjonalnym zasilaczem (model TOA AD-246). Parametry systemu powinny być dostępne z dowolnego komputera PC lub urządzenia za pomocą wbudowanego interfejsu przeglądarki internetowej, lub poprzez iPada lub iPada Mini (dostępne jako bezpłatna aplikacja w sklepie Apple App Store).Parametry systemu obejmują między innymi szerokość i głębokość obszaru odbioru, kompensację odległości, poziom, wyciszenie, wyłączenie wyciszenia oraz trzy ustawienia wstępne.Dodatkowo, aplikacja Apple powinna zapewniać kontrolę w czasie rzeczywistym oraz wizualne sprzężenie zwrotne parametrów mikrofonu i jego stanu. Producent: TOA Corporation Model: AM-1B(Black) lub AM-1W(White) Apple, iPad, iPad Mini oraz App Store są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Corporation.