Product program / Digitales Audio-Konferenzsystem / AM-CF1

AM-CF1B     H

------------------------------------------------------------------
Integriertes digitales Audio-Konferenzsystem
------------------------------------------------------------------
Das integrierte digitale Audio-Konferenzsystem besteht aus einem steuerbaren Mikrofon-Array-System mit integrierter Stereo-Soundbar, um eine einfache und benutzerfreundliche Videokonferenz-Kollaboration zwischen verschiedenen Standorten zu ermöglichen und ein hohes Maß an Verständlichkeit zu erreichen.
Das integrierte digitale Audio-Konferenzsystem besteht aus acht unidirektionalen Elektretkondensator-Mikrofonelementen, die in einem linearen Array mit einem horizontalen Aufnahmewinkel von 50 &deg; angeordnet sind, und verwendet Beam Steering-Algorithmen, um eine bestimmte Klangquelle innerhalb des programmierten Konferenzbereichs effizient zu lokalisieren, unabhängig davon, ob sich diese sich in der Nähe oder weit weg, links oder rechts befindet.
Sieben LEDs an der Vorderseite liefern eine visuelle Anzeige über die Position des Sprechers, den Mikrofonverstärkungspegel und den Mikrofonstummschaltungsstatus.
Bei der MUTE-Funktion handelt es sich um einen Ein / Aus-Schalter, der die LEDs je nach Stummschaltstatus des Mikrofons grün oder rot färbt.
Das integrierte digitale Audio-Konferenzsystem verfügt über einen integrierten USB-Hub für die Webcam-Integration und einen USB-Ausgang für einen PC. Für die Netzwerkschnittstelle 10BASE-T / 100BASE-TX ist ein RJ-45-Anschluss vorhanden. Per Bluetooth-Verbindung kann ein Smartphone ein weiteres Smartphone in die Konferenz hinzuholen.
Das integrierte digitale Audio-Konferenzsystem verfügt über integrierte DSP-Funktionen, darunter AEC (Acoustic Echo Cancellation), NC (Noise Cancellation) und EQ (Equalization).
Die Systemeinstellungen und Steuerfunktionen können über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit einem beliebigen PC oder Gerät über die integrierte Webbrowser-Oberfläche erreicht werden. Zu den Systemparametern gehören unter anderem Breite und Tiefe des Aufnahmebereichs, Pegel, Stummschaltung ein / aus, Stummschaltungssperre und Voreinstellungen.
Das integrierte digitale Audio-Konferenzsystem verfügt zur Systemerweiterung über zwei Steuereingänge und zwei Steuerausgänge, um externe Verstärker anzusteuern.
Folgende Eingänge sind vorhanden:
USB-Audio: 2 Kanäle, USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1-Micro-B-Anschluss, Bluetooth: 2 Kanäle, Codec: 1 Kanal, Cinch-Buchse, -10 dBV, 10 kΩ , unsymmetrisch, AUX: 2 Kanäle, Cinch-Buchse, -10 dBV, 10 kΩ, unsymmetrisch
Folgende Ausgänge sind vorhanden:
USB-Audio: 2 Kanälen, USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1-Micro-B-Anschluss, Bluetooth: 1 Kanal, Codec: 1 Kanal, Cinch-Buchse, -10 dBV, 600 Ω, unsymmetrisch, AUX: 2 Kanäle, 4 dB, 600 Ω, elektronisch symmetriert, interner Lautsprecher: 2 x 2-Wege (2 Tieftöner, 1 Hochtöner).
Die Stromversorgung muss über das mitgelieferte 12-V-Netzteil oder einen 52-V-DC-PoE-Extender erfolgen.
Das integrierte digitale Audio-Konferenzsystem ist in einem schwarzen Aluminiumgehäuse mit einer schwarzen Netzfrontabdeckung mit Seitenwänden aus schwarzem ABS-Harz von 800 (B) x 83,2 (H) x 85,8 (T) mm untergebracht. Es hat ein Gewicht von 4,6 kg und muss mit der mitgelieferten Wandhalterung aus Metall montiert werden.