Product program / Sistema de Colaboración de Audio / AM-CF1

AM-CF1B     H

------------------------------------------------------------------ El sistema integrado de colaboración de audio consistirá en un sistema de arreglo de micrófonos orientable con una barra de sonido estéreo integrada con el fin de lograr una colaboración de videoconferencia sencilla y fácil de usar entre ubicaciones remotas y alcanzar altos niveles de inteligibilidad. El sistema integrado de colaboración de audio consistirá en ocho elementos de micrófono unidireccionales tipo condensador de electreto dispuestos en una matriz lineal con un patrón polar de 50&deg; horizontalmente y utilizará algoritmos de orientación del haz para localizar eficientemente una ubicación particular del habla dentro del área de conferencia programada, ya sea cerca o lejos, a la izquierda o a la derecha. Una indicación visual deberá ser posible desde el panel frontal a través de la ubicación del presentador de monitoreo con siete LEDs, el nivel de ganancia del micrófono y el estado de silenciamiento del micrófono. La función MUTE será un botón de encendido/apagado, que encenderá el LED verde o rojo dependiendo del estado de silenciamiento del micrófono. El sistema integrado de colaboración de audio tendrá un concentrador USB integrado para la integración de la webcam y una salida USB para un ordenador personal. La red se hará posible utilizando una conexión RJ-45 y la interfaz de red será 10BASE-T/100BASE-TX. La conectividad Bluetooth se logrará a través de un teléfono inteligente para realizar conferencias de audio desde otro teléfono inteligente remoto. El sistema de colaboración de audio integrado tendrá funciones DSP incorporadas que incluirán AEC (Acoustic Echo Cancellation), NC (Noise Cancellation) y EQ (Equalization). Los ajustes del sistema y las funciones de control deberán ser accesibles desde una interfaz gráfica de usuario (GUI) utilizando cualquier PC o dispositivo que utilice una interfaz de navegador web a bordo. Los parámetros del sistema incluirán, entre otros, la anchura y la profundidad del área de aceptación, el nivel, el encendido y apagado del silenciador, la desactivación del silenciador y los ajustes preestablecidos. Para la expansión del sistema, el sistema integrado de colaboración de audio deberá ser capaz de integrar en los amplificadores externos dispositivos de control mediante el uso de dos entradas de control y dos salidas de control. La sección de insumos consistirá en lo siguiente: Audio USB: 2 canales, puerto USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 micro-B, Bluetooth: 2 canales, Codec: 1 canal, clavija RCA, -10 dB*1, 10 kΩ, no balanceado, AUX: 2 canales, clavija RCA, -10 dB*1, 10 kΩ, no balanceado y la sección de salida debe consistir en, USB Audio: 2 canales, puerto USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 micro-B, Bluetooth: 1 canal, Codec: Clavija RCA de 1 canal -10 dB, 600 Ω, tipo no balanceado, AUX: 2 canales, 4 dB, 600 Ω, tipo balanceado (balanceado electrónicamente), Altavoz interno: 2 vías x 2 (woofer x 2, tweeter x 1). Los requisitos de alimentación deben ser de un adaptador de CA de 12 V DC suministrado o a través de un extensor PoE de 52 V DC. El sistema de colaboración de audio integrado estará alojado en un cuerpo de aluminio negro con una cubierta frontal de red perforada negra con paneles laterales de resina ABS negra de 800 (ancho) x 83,2 (alto) x 85,8 (profundidad) mm (31,50" x 3,28" x 3,38") con un peso de 4,6 kg (10,14 lb.) y se montará con el soporte metálico de montaje en pared suministrado. *1 0 dB = 1 V