Product program / Audio Collaboration System / AM-CF1

AM-CF1B     H

------------------------------------------------------------------ Geïntegreerd audiosamenwerkingssysteem -------------------------------------------------------------------  Het geïntegreerde audiosamenwerkingssysteem bestaat uit een bestuurbaar microfoonseriesysteem met een geïntegreerde stereogeluidsbalk voor eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken videoconferentiesamenwerking tussen afgelegen locaties en moet een hoog niveau van verstaanbaarheid bereiken. Het geïntegreerde audiosamenwerkingssysteem moet bestaan uit acht unidirectionele microfoonelementen van het elektretcondensortype die in een lineaire array met een horizontaal polair patroon van 50&deg; zijn gerangschikt en moet gebruik maken van bundelregelalgoritmen om op efficiënte wijze een bepaalde spraaklocatie binnen de geprogrammeerde vergaderruimte te lokaliseren, ongeacht of deze zich dicht bij of ver, links of rechts bevindt. Vanaf het frontpaneel moet een visuele indicatie mogelijk zijn door middel van zeven LED's die de plaats en het versterkingsniveau van de microfoon en de status van de microfoondemping op het monitoringpaneel aangeven. De MUTE-functie moet een aan/uit-knop zijn die de led's groen of rood doet branden, afhankelijk van de mutestatus van de microfoon. Het geïntegreerde audiosamenwerkingssysteem heeft een ingebouwde USB-hub voor webcamintegratie en een USB-uitgang voor een pc. Het netwerk moet mogelijk worden gemaakt door middel van een RJ-45-verbinding en de netwerkinterface moet 10BASE-T/100BASE-TX zijn. Bluetooth-connectiviteit wordt bereikt via een smartphone voor audioconferencing vanaf een andere smartphone op afstand. Het geïntegreerde audiosamenwerkingssysteem heeft ingebouwde DSP-functies die AEC (Acoustic Echo Cancellation), NC (Noise Cancellation) en EQ (Equalization) omvatten. De systeeminstellingen en controlefuncties moeten toegankelijk zijn via een GUI (Graphic User Interface) met behulp van een pc of apparaat dat gebruik maakt van een ingebouwde webbrowserinterface. De systeemparameters omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de breedte en diepte van het aanvaardingsgebied, het niveau, de dempingsfunctie aan/uit, de dempingsfunctie en de voorinstellingen. Voor systeemuitbreiding moet het geïntegreerde audiosamenwerkingssysteem in staat zijn om externe versterkers en regelapparatuur te integreren door gebruik te maken van twee stuuringangen en twee stuuruitgangen. Het invoergedeelte bestaat uit het volgende: USB-audio: 2 kanalen, USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 micro-B-poort, Bluetooth: 2 kanalen, Codec: 1 kanaal, RCA-pin-aansluiting, -10 dB*1, 10 kΩ, ongebalanceerd, AUX: 2 kanalen, RCA-pin-aansluiting, -10 dB*1, 10 kΩ, ongebalanceerd en het uitgangssegment bestaat uit USB Audio: 2 kanalen, USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 micro-B poort, Bluetooth: 1 kanaal, Codec: 1 kanaals RCA-penaansluiting -10 dB, 600 Ω, ongebalanceerd type, AUX: 2 kanalen, 4 dB, 600 Ω, gebalanceerd (elektronisch gebalanceerd) type, Interne luidspreker: 2-weg x 2 (woofer x 2, tweeter x 1). Het benodigde vermogen wordt geleverd met een 12 V DC wisselstroomadapter of via een 52 V DC PoE-verlengstuk. Het geïntegreerde audiosamenwerkingssysteem wordt ondergebracht in een zwarte aluminium behuizing met een zwarte geperforeerde netvoorzijde met zwarte ABS-harshars zijpanelen van 800 (b) x 83,2 (h) x 85,8 (d) mm (31,50 x 3,28 x 3,38) met een gewicht van 4,6 kg (10,14 lb.) en wordt gemonteerd met de bijgeleverde metalen wandbeugel. *1 0 dB = 1 V