Product program / Zintegrowany system nagłaśniający / AM-CF1

AM-CF1B     H

------------------------------------------------------------------ Zintegrowany system audiokonferencyjny ------------------------------------------------------------------  Zintegrowany system audiokonferencyjny ma na celu realizację transmisji dźwięku w konferencjach sieciowych z zachowaniem wysokiej jakości dźwięku. Urządzenie składa się z macierzy mikrofonowej wbudowanej w soundbar.  Macierz mikrofonowa zbudowana jest z 8 kierunkowych pojemnościowych wkładek mikrofonowych o kącie padania dźwięku 50° umieszczonych obok siebie. Macierz wykorzystuje technikę śledzenia źróła dźwięku w zadanym na etapie promieniowania obszarze przestrzeni. Urządzenie posiada w panelu przednim komplet 7 wskaźników, które wskazywać będą stan pracy oraz poziom wzmocnienia. Urządzenie posiada przycisk MUTE, którego wciśnięcie będzie włączać/wyłączać odbiór dźwięku oraz zapalać stosowne diody stanu - czerwoną i zieloną. Macierz wyposażona jest we wbudowany hub USB, który pozwoli na podłączenie kamery sieciowej lub komputera celem integracji dźwięku z obrazem. Urządzenie posiada również iterfejs sieciowy typu 10BASE-T/100BASE-TX zrealizowany na gnieździe RJ-45 oraz odbiornik Bluetooth, który może być wykorzystany do połączenia ze smartfonem. Wewnątrz urządzenia przewidziano również procesor DSP, który realizować będzie funkcje przetwarzania dźwięku takiejak AEC (Acoustic Echo Cancellation), NC (Noise Cancellation) oraz korekcję barwy dźwięku (EQ). Dostęp do ustawień dźwięku oraz innych funkcji możliwy będzie poprzez graficzny interfejs użytkownika (GUI), do którego dostęp uzyskać można przez przeglądarkę - z dowolnego urządzenia mobilnego. Użytkownik za pomocą GUI będzie mógł określić obszar w jakim śledzone będzie źródło dźwięku, wysterować poziom wyjściowy oraz przywoływać z pamięci urządzenia presety. Urządzenie wyposażone będzie dodatkowo w wyjścia audio oraz wejścia/wyjścia sterowania, które pozwolą na integrację z zewnętrznym systemem nagłaśniającym. Sekcja wejściowa udostępnia wejścia audio w formie USB Bluetooth oraz analogowe (niezbalansowane, RCA). W sekcji wyjściowej znajdują się wyjście USB, Bluetooth, zbalansowane oraz niezbalansowane wyjście analogowe. Urządzenie zamknięte jest w alumionowej obudowie ze stalową siatką maskującą oraz bokami z tworzywa ABS. Dostępna jest czarna oraz biała wersja obudowy. Urządzenie cechuje się wagą 4.6 kg oraz wymiarami 800 x 83.2 x 85.8 mm (szer. x w. x gł.). Wraz z urządzenie dostarczany jest dedykowany uchwyt montażowy. *1 0 dB = 1 V