Product program / Система аудиосотрудничества / AM-CF1

AM-CF1B     H

------------------------------------------------------------------ Встроенная Аудио переговорная Система ------------------------------------------------------------------  Интегрированная аудио переговорная система состоит из системы управляемых микрофонных массивов с интегрированным стерео саундбаром для простой организации видеоконференции между дистанционными офисами. Интегрированная аудио переговорная система состит из 8 однонаправленных микрофонных элементов конденсаторного типа сформированных в линейной полярной решетке под углом 50° к горизонтальной поверхности, встроенные алгоритмы управления акустическим сигналом эффективно обнаруживает местонахождение  диктора и отслеживает его перемещение по переговорной комнате. Визуальная индикация обеспечена семью светодиодами, расположенными на передней панели, отображающих местоположение диктора, уровень усиления микрофона и состояние микрофона. Функция отключения звука осуществляется кнопкой включения / выключения, которая активирует зеленый или красный светодиод в зависимости от состояния отключения микрофона. Интегрированная аудио переговорная система имеет встроенный USB-HUB для подключения веб-камеры и USB-выход для персонального компьютера. Сетевое соединение возможно через сетевой интерфейс  10BASE-T/100BASE-TX. Подключение Bluetooth осуществяляется через смартфон. Интегрированная аудио-переговорная система имеет встроенные функции DSP, которые будут включать AEC (акустическое эхоподавление), NC (шумоподавление) и EQ (выравнивание). Системные настройки и функции управления реализованы в графическом интерфейсе пользователя (GUI), на любом ПК или устройстве, использующем встроенный интерфейс веб-браузера. Параметры системы включают, но не ограничивают, ширину и глубину зоны приема, уровень звука, включение/выключение звука, предустановки. Для расширения система аудиосвязи  способна интегрироваться с внешними усилителями, устройствами управления с использованием двух управляющих входов и двух управляющих выходов. Входная секция состоит из следующих компонентов: USB аудио: 2 канала, интерфейс USB 3.0/порт USB 2.0/USB 1.1 на микро-B порт, поддержка Bluetooth: 2 канала, кодек: 1 канал, типа RCA, -10 дБ*1, 10 кОм, небалансный вход AUX: 2 канала, типа RCA, -10 дБ*1, 10 кОм, небаланый и выходная секция состоит из, USB аудио: 2 канала, интерфейс USB 3.0/порт USB 2.0/USB 1.1 на микро-B порт, поддержка Bluetooth: 1 канал, кодек: 1 канал RCA Джек 10дБ, 600 Ω, AUX вход: 2 канала, 4 дБ, 600 Ω, балансный  электронно сбалансированный) тип, встроенный динамик: 2-полосный х 2 (НЧ-динамик х 2, ВЧ-динамик х 1). Электропитание от поставляемого адаптера постоянного тока 12 В или через удлинитель PoE постоянного тока 52 В. Интегрированная аудио переговорная система размещена в белом аллюминиевом корпусе с белой перфоририванной передней крышкой и белыми боковыми панелями, выполненными из  ABS пластика, 800 (д) х 83.2 (в) х 85.8 (ш) мм, (31.50 х 3.28 х 3.38), вес 4.6кг, устананавливается  на стену со штатными и комплетными металлическми кронштейнами. *1 0 дБ = 1 В