Product program / Système de collaboration audio / AM-CF1

AM-CF1W     H

------------------------------------------------------------------ Système de collaboration audio intégré ------------------------------------------------------------------  Le système de collaboration audio intégré consiste en un système de groupes de microphones orientables avec une barre de son stéréo intégrée dans le but d’une collaboration en visioconférence simple et facile à utiliser entre des sites distants et doit atteindre un niveau élevé d’intelligibilité. Le système de collaboration audio intégré doit comporter huit éléments de microphone unidirectionnels à condensateur électret disposés en un réseau linéaire avec une configuration polaire horizontale à 50 ° et doit utiliser des algorithmes de direction de faisceau pour localiser efficacement un emplacement de parole particulier dans la zone de conférence programmée, que cette position soit proche ou indirecte. loin, à gauche ou à droite. Une indication visuelle doit être rendue possible depuis le panneau avant via l’emplacement du présentateur de contrôle à sept DEL, le niveau de gain du microphone et l’état de la sourdine du microphone. La fonction MUTE doit être un bouton d’activation / désactivation qui allume les voyants DEL verts ou rouges en fonction de l’état de désactivation du microphone. Le système de collaboration audio intégré doit comporter un concentrateur USB intégré pour l'intégration de la webcam et une sortie USB pour un ordinateur personnel. Le réseau doit être rendu possible par une connexion RJ-45 et l'interface réseau doit être 10BASE-T / 100BASE-TX. La connectivité Bluetooth doit être réalisée via un smartphone pour les conférences audio depuis un autre smartphone distant. Le système de collaboration audio intégré doit comporter des fonctions DSP intégrées, notamment AEC (annulation d'écho acoustique), NC (annulation de bruit) et égalisation (EQ). Les paramètres du système et les fonctions de contrôle doivent être accessibles depuis une interface utilisateur graphique (GUI) utilisant un PC ou un appareil utilisant une interface de navigateur Web intégrée. Les paramètres du système doivent inclure, sans toutefois s'y limiter, la largeur et la profondeur de la zone d'acceptation, le niveau, l'activation / la désactivation de la sourdine, la désactivation de la sourdine et les préréglages. Pour l'extension du système, le système de collaboration audio intégré doit pouvoir être intégré à des amplificateurs externes et à des dispositifs de contrôle en utilisant deux entrées et deux sorties de contrôle. La section d’entrée comprend les éléments suivants: Audio USB: 2 canaux, port micro-B USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1, Bluetooth: 2 canaux, Codec: 1 canal, prise RCA, −10 dB * 1, 10 kΩ asymétrique, AUX: 2 canaux, prise RCA, −10 dB * 1, 10 kΩ, asymétrique et la sortie doit comporter, Audio USB: 2 canaux, USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 port micro-B, Bluetooth : 1 canal, Codec: Jack RCA à 1 canal −10 dB, 600 Ω, type asymétrique, AUX: 2 canaux, 4 dB, 600 Ω, type symétrique (équilibré électroniquement), Haut-parleur interne: 2 voies x 2 (woofer x 2, tweeter x 1). L’alimentation électrique doit provenir d’un adaptateur CA 12 V CC fourni ou d’un prolongateur PoE 52 V CC. Le système de collaboration audio intégré doit être logé dans un corps en aluminium blanc avec un capot avant en tôle perforée blanche et des panneaux latéraux en résine ABS blanche mesurant 800 x l (83,2 h) x 85,8 (d) mm (31,50 x 3,28 x 3,38 ) pesant 4,6 kg (10,14 lb) et doit être monté avec le support de fixation mural en métal fourni. * 1 0 dB = 1 V