Product program / Mixer / Modules

AN-001T

Eingangsmodul mit zwei Kanälen für Umgebungsgeräusch-gesteuerte Lautstärkeregelungen. Anschluss von zwei symmetrischen Sensoren über zwei 3-polige abnehmbare Schraubklemmleisten. Wahlweise zuschaltbare Phantom-speisung für Mikrofone.
Empfindlichkeit Sensor: -60, -54, -48, -42, -36, -30, -24, -18, -10 dBV einstellbar
Phantomspannung: 24 V
AD-Wandler: 24 Bit ΔΣADC, 48 kHz
Regelbereich Ausgangssignal: 15 dB
Mittelungszeit: 10, 15, 20, 30 Sekunden, 
&nbsp; 1, 2, 3, 5 Minuten einstellbar
Verstärkungsverhältnis: 6:3, 5:3, 4:3, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 
(Umgebungsgeräusch :&nbsp;&nbsp; 6:-3, 5:-3, 4:-3, 3:-3, 3:-4, 3:-5, Ausgangspegel)&nbsp; 3:-6
Fabrikat: TOA
Typ: AN-001T