Product program / Mixer / Modules

AN-001T

Módulo de entrada con 2 canales para el control de volumen controlado por el ruido ambiental. Conexión de dos sensores simétricos y dos conectores de tornillo desmontables de 3 pines. Alimentación fantasma conmutable para micrófonos.