Product program / Mixer / Modules

AN-001T

Moduł AN-001T umożliwia podłączenie  do M-9000M2 mikrofonów referencyjnych. Pozwala on na realizację funkcji  śledzenia poziomu tła akustycznego. Wyposażony jest w 2 zbalansowane  wejścia audio o przestrajalnej czułości z zakresu od -60 dB do -10 dB.  Moduł może dostarczać zasilanie Phantom (+24 V DC) do mikrofonów  pojemnościowych.
Zasilanie: +24 V DC, -24 V DC, +6 V DC
Pobór prądu: 20 mA (+24 V DC), 20 mA (-24 V DC), 60 mA (+6 V DC)
Terminal  wejściowy: 2-kanałowy terminal do przyłączenia mikrofonów  referencyjnych , zbalansowane elektronicznie wypinane bloki 3-pinowe;  zasilanie Phantom, impedancja 3 kOhm (gdy Phantom włączony), impedancja  10 kOhm (gdy Phantom wyłączony)
Czułość wejściowa: -60, -54, -48, -42, -36, -30, -24, -18, -10 dB
Zasilanie Phantom: +24 V DC
Przetwornik A/D: 24-bit ΔΣADC
Częstotliwość próbkowania: 48 kHz
Funkcja śledzenia tła akustycznego: Funkcja dostrajania poziomu referencyjnego źródła
Maksymalna kontrola poziomu wyjściowego od -15 do 0 dB
Minimalna kontrola poziomu wyjściowego od -18 do -3 dB
Czas próbek&nbsp; 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min
Zakres temperatury pracy: Od -10&deg; do +40&deg;C (14 - 104&deg;F)
Wykonanie: Aluminium
Wymiary: 35 (w) x 78 (h) x 91,5 (d) mm
Waga: 82 g
Akcesoria: Kostki Phoenix 3-pin (2x), Śruby montażowe (2x)
Opcjonalne: Mikrofon do montażu w suficie podwieszanym AN-9001 
Producent: TOA
Model: AN-001T