Product program / Mixer / Modules

AN-9001

Mikrofon mit integriertem Vorverstärker zur Aufnahme von Umgebungsgeräuschen für Umgebungsgeräusch-gesteuerte Lautstärkeregler. Unauffälliger Deckeneinbau durch flache weiße Blende, rückseitige abnehmbare 3-polige Schraubklemmleiste. Empfindliches Elektretmikrofon mit halbraumförmiger Aufnahmecharakteristik.
  Empfindlichkeit: -5 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa)
Übertragungsbereich: 100 - 10000 Hz
Phantomspannungsbereich: 14 - 26 V
Abmessungen (ø x T): 130 × 37 mm
Gewicht: 170 g
Farbe: weiß 
  Fabrikat: TOA
Typ: AN-9001